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Потенциальным участникам процедуры 
закупки  
ОАО «Беларуськалий» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки кранов шаровых, в соответствии с таблицей:
	№

п / п
	Наименование товара
	Кол-во,

шт.
	Требования к

предмету закупки

	1
	Кран шаровый фланцевый стальной Ду 80, Ру 16
	8
	ТЗ № 6272 от 24.12.2025

	2
	Кран шаровый фланцевый н / ж Ду 25, Ру 16
	5
	ТЗ № 6284 от 24.12.2025

	3
	Кран шаровый фланцевый стальной Ду 100, Ру 16 с э / приводом
	2
	ТЗ № 169 от 13.01.2026

	4
	Кран шаровый фланцевый н / ж Ду 15, Ру 16
	2
	ТЗ № 6284 от 24.12.2025

	5
	Кран стальной шаровый фланцевый Dn 100 / 80 11с67п., Рn. 16
	4
	ТЗ № 6346 от 29.12.2025

	ИТОГО:
	21
	


Для участия в процедуре закупки необходимо представить технико-коммерческое предложение, которое должно содержать: 

1. Коммерческую часть:

1.1. Наименование товара; 

1.2. Цена за единицу товара (без учета НДС); 

1.3. Условия поставки – склад Покупателя г. Солигорск; 

1.4. Условия оплаты – оплата 100% в течение не менее 45 календарных дней с
даты оприходования товара на складе «Покупателя»; 

1.5. Гарантийные обязательства в соответствии с прилагаемыми техническими 
заданиями;
1.6. Срок поставки; 

1.7. Срок действия коммерческого предложения (не менее 60 календарных дней от даты окончательного срока предоставления предложений).

1.8. Информацию об экономическом расчете уровня отпускных цен (тарифов) /   

  уровня плановой рентабельности (наценки, надбавки).
Критерии для выбора наилучшего предложения при условии соответствия техническим требованиям - наименьшая цена предложения.

Участникам, соответствующим техническим требованиям Заказчика, направляется уведомление о проведении переговоров по снижению цены, содержащее сведения о наименьшей цене без указания участника, которым предложена эта цена. Участник, не соответствующий требованиям, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его предложение отклоняется. 

Допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие товары иностранного производства и товары происхождения Республики Беларусь.

Участником не может быть организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре санации; организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя, представившие недостоверную  информацию о себе; не представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки; не соответствующие требованиям заказчика к данным участника.

К участию допускаются претенденты, не имеющие претензий по предыдущим поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров).

 Прошу Вас в срок не позднее 14 августа 2026 года до 14:00 часов на                      e-mail: mto@kali.by предоставить технико – коммерческое предложение на поставку кранов шаровых.
 С уважением,
 Заместитель начальника управления МТО                                        Г.А.Кущ
Жогло Д.Г., +375 174 29 88687
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.3.
на закупку кранов шаровых

1. Назначение
Кран шаровый по ГОСТ 21345 предназначен для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах в качестве запорного устройства.

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда ( рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, воздух, вода, пар, конденсат.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол:

химсостав: KCl: 5 ÷ 9 %;

NaCl: 6 ÷ 12 %;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С;

плотность: 1,1 ÷ 1,2 кг/л;

рН= 6,5 ÷ 7,5;

2.2. Маточный щелок:

химсостав: KCl: 9÷ 13 %;

NaCl: 15÷21%;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%;

температура: t= +28 ÷ +80°С;

плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л;

н.о. – до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0;

2.3. Растворяющий щелок:

химсостав: KCl: 6÷ 18 %;

NaCl: 10÷18 %;

др. соли ( до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С;

н.о. + CaSO4 – до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок:

химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0 %;

NaCl: 15,0 ÷ 17,0 %;

др. соли ( МgCl2; СаСl2 и др.) – до 5%;

CaSO4 в жёсткой воде – до 0,02 %;

М.д. CaSO4 в горячем насыщенном щелоке СОФ-4РУ – до 0,1%;

температура: t= +90 ÷ +100°С; 

н.о.  – до 150 мг/л;

рН= 7,0 ÷ 8,0;

2.5. Воздух:        точка росы: -30°С;

2.6. Вода:            рН: 7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

2.7. Пар:              давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа;

температура:  +145 ÷ +172°С;

2.8. Конденсат:  рН: 7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

в «кислом» конденсате содержание Cl( ионов – до 1000мг/л (СОФ 4РУ).

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 10 ÷ 500 по ГОСТ 28338 ( приложение цеха заявителя;

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349;

3.3. Функциональное назначение ( запорный;

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.1. DN 10 ÷ 32 – муфтовое (муфтовые концы по ГОСТ 6527) ( приложение цеха заявителя;

3.4.2. DN 40 ÷ 500 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1) ( приложение цеха заявителя;

3.5. Строительная длина: по ГОСТ 28908 ( приложение цеха заявителя;

3.6. Тип конструкции проточной части корпуса ( полнопроходной;

3.7. Герметичность затвора ( класс «А» по ГОСТ 9544;

3.8. Направление движения рабочей среды ( любое;

3.9. Установочное положение ( любое;

3.10. Тип корпуса ( разъемный по ГОСТ 28343;

3.11. Конструкция шара ( отверстие шара по ГОСТ 28343;

3.12. Конструкция штока ( с защитой от «вырывания» штока в случае замены сальникового уплотнения без снятия давления в системе по ГОСТ 28343;

3.13. Конструкция колец седел  по ГОСТ 28343 и должна предусматривать возможность замены;

3.14. Материал корпуса ( углеродистая сталь, высоколегированная сталь ( приложение цеха заявителя;
3.15. Тип уплотнения штока относительно внешней среды ( сальниковое;

3.16. Тип управления ( ручное, электропривод, пневмопривод ( приложение цеха заявителя;
3.17. Климатическое исполнение ( У2 по ГОСТ 15150;

3.18. Маркировка и отличительная окраска ( по ГОСТ 4666;

3.19. Технико-эксплуатационные характеристики по ГОСТ 27.003 ( назначенный ресурс ( не менее 4500 циклов;

4.2. Сроки поставки – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Кран шаровый;

6.2. Ответные фланцы (для фланцевого присоединения к трубопроводу);

6.3. Паспорт на кран шаровый по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации крана шарового по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.6. Паспорт на привод по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода);

6.7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации привода по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода).

6.8. Декларация о соответствии поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Техническое приложение № 6272 от 24.12.2025 к типовому техническому заданию № 6.3. на закупку кранов шаровых (п / п № 1, Краснослободский рудник 2 РУ).
       
Кран шаровый DN80, РN16 должен быть закуплен согласно типовому техническому заданию № 6.3 книги 6 «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для                                   ОАО «Беларуськалий».
3. Технические требования.

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 80 по ГОСТ 28338;

3.4 Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2 DN80 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1);

3.5 Строительная длина: ГОСТ 28908 – 310мм;
3.14 Материал корпуса – высоколегированная сталь;

3.16 Тип управления – ручное.

Техническое приложение № 6284 от 24.12.2025 к типовому техническому заданию № 6.3. на закупку кранов шаровых н/ж с V-образным сечением проходного отверстия серии Flow-Tek F15 60( V-port или аналог (п / п № 2 и                   № 4, участок КИП и А СОФ 3 РУ).

                                               2. Условия эксплуатации

1.Рабочая среда: амин, ЖКС, сода.
                                               3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN15, 25 по ГОСТ 28338.
3.3. Функциональное назначение: регулируемый.
3.4. Тип присоединения к трубопроводу:
DN 15, 25 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1)  
3.5. Строительная длина согласно типоразмера DIN EN 558 – 1 ряд 14, 15, 26
3.11. Конструкция шара: с V-образным сечением проходного отверстия     и характеристикой равномерного изменения расхода 60(V-port
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3.14.
 Материал корпуса: н\ж сталь ASTM A351CF8M
           Материал шара: н\ж сталь ASTM A351CF8M
           материал седла:
TFM с графитовым наполнителем 

3.16.
 Тип управления – ручное.

Техническое приложение № 169 от 13.01.2026 к типовому техническому заданию № 6.3. на закупку кранов шаровых Ду100 Ру16 с электроприводом (п / п № 3, Краснослободский рудник 2 РУ).

                                 2. Характеристика рабочей среды

2.6. Вода: рН: 7-8, плотность: 950-1000 кг/м3.
3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN100 по ГОСТ 28338.

3.4 Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2 DN100 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1);

3.5. Строительная длина согласно типоразмеру по ГОСТ 28908-91:

L – 350мм.
3.14.
 Материал корпуса – углеродистая сталь.

3.16.
 Тип управления – электропривод (см. техническое приложение к типовому техническому заданию №11.1 на механизмы электрические однооборотные типа МЭО).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ ТЗ № 11.1 на механизмы электрические однооборотные типа МЭО
	Тип МЭО
	Номинальный крутящий момент
	Номинальное время полного хода 
	Номинальное значение полного хода 
	Тип блока сигнализации положения, выходной сигнал положения 
	Электропитание
	Встроенный блок питания
	Климатическое исполнение
	Потребляемая мощность 
	Тип управляющего устройства
	Режим работы
	Габаритные размеры
	Интеллектуальный блок

	
	 Нм 
	с 
	об
	
	В
	
	
	Вт
	
	
	мм
	

	МЭОФ-250/25-0,25М-99К
	250
	25
	0,25
	Блок концевых выключателей (БКВ)
	~380
	нет
	У2
	154
	ПБР-3А
	S4
	500х270х310
	-


Техническое приложение № 6346 от 29.12.2025 к типовому техническому заданию № 6.3. на закупку кранов шаровых Ду100 Ру16 (п / п № 5, Краснослободский рудник 2 РУ).
3. Технические требования.

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 100 по ГОСТ 28338;

3.4 Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2 DN100 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1);

3.5 Строительная длина: ГОСТ 28908 - 305 мм;
3.14 Материал корпуса – высоколегированная сталь;

3.16 Тип управления – ручное.

