**Приложение 2**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение мультимедийного проектора

1. Назначение: предназначен для просмотра изображения на проекционном экране в аудиториях ОПК и др.
2. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование оборудования | Характеристики |
| 1. | Мультимедийный проектор  в комплекте | световой поток (яркость) в обычном режиме - не ниже 5000 ANSI Lumens;  технология лазерная;  реальное разрешение не ниже 1920х1200;  контрастность не менее 6000000:1;  проекционное отношение не хуже 1,5-2,2;  наличие цифрового ZOOM 1,5х;  возможность коррекции вертикальных, горизонтальных и угловых искажений не хуже +/- 20°;  наличие фокусировки и масштабирования;  входы: 15pin VGA, HDMI, Audio RCA, микрофон;  RG-45 управление и передача видео по сети Ethernet;  функция автоматического снижения яркости при отсутствии входного сигнала или при установленном времени ожидания, если сигнал не изменяется;  встроенный звук не менее 10 Вт;  возможность прямого включения и отключения питания (выключение без ожидания);  ресурс лампы лазера: в экономичном режиме не менее 50000 часов, до 20000 часов в высоком режиме;  в комплекте пультом дистанционного управления и кабелями VGA и HDMI длиной не менее 1,8 м. |
| 1.1 | Крепление для проектора | Потолочное крепление для подвески проектора:  высота штанги крепления должна регулироваться от 30 см до 60 см. |
| 1.2 | Экран  проекционный | Размер экрана: видимая область  240х180 см.;  моторизованный с электроприводом;  полотно белое матовое;  в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления и стенным переключателем;  универсальное настенное крепление к стене (потолку);  цвет кожуха - белый. |
| 1.3 | Кабель | Активный HDMI длиной не менее 20 метров для подключения проектора к источнику сигнала. |

1. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.
2. Срок гарантии на проекторы (включая лазер) должен быть не менее 36-ти месяцев.
3. Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.
4. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов, прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 72-х часов с момента сообщения Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.
5. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).
6. Срок службы: не менее 10 лет.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

* оно не отвечает требованиям технического задания;
* не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
* участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Начальник управления

информационных технологий А.М. Якимович