**Приложение 2**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение мультимедийного проектора

1. Назначение: предназначен для просмотра изображения на проекционном экране в аудиториях ОПК и др.
2. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование оборудования | Характеристики |
| 1. | Мультимедийный проекторв комплекте | световой поток (яркость) в обычном режиме - не ниже 5000 ANSI Lumens;технология лазерная;реальное разрешение не ниже 1920х1200;контрастность не менее 6000000:1;проекционное отношение не хуже 1,5-2,2;наличие цифрового ZOOM 1,5х;возможность коррекции вертикальных, горизонтальных и угловых искажений не хуже +/- 20°;наличие фокусировки и масштабирования;входы: 15pin VGA, HDMI, Audio RCA, микрофон;RG-45 управление и передача видео по сети Ethernet;функция автоматического снижения яркости при отсутствии входного сигнала или при установленном времени ожидания, если сигнал не изменяется; встроенный звук не менее 10 Вт;возможность прямого включения и отключения питания (выключение без ожидания);ресурс лампы лазера: в экономичном режиме не менее 50000 часов, до 20000 часов в высоком режиме;в комплекте пультом дистанционного управления и кабелями VGA и HDMI длиной не менее 1,8 м. |
| 1.1 | Крепление для проектора | Потолочное крепление для подвески проектора:высота штанги крепления должна регулироваться от 30 см до 60 см. |
| 1.2 | Экранпроекционный | Размер экрана: видимая область240х180 см.; моторизованный с электроприводом;полотно белое матовое;в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления и стенным переключателем;универсальное настенное крепление к стене (потолку);цвет кожуха - белый. |
| 1.3 | Кабель  | Активный HDMI длиной не менее 20 метров для подключения проектора к источнику сигнала. |

1. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.
2. Срок гарантии на проекторы (включая лазер) должен быть не менее 36-ти месяцев.
3. Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.
4. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов, прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 72-х часов с момента сообщения Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.
5. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).
6. Срок службы: не менее 10 лет.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

* оно не отвечает требованиям технического задания;
* не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
* участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Начальник управления

информационных технологий А.М. Якимович