Техническое задание
на закупку оборудования по объекту

Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО "Беларуськалий"
 за счет строительства Дарасинского рудника"
1очередь. 1 пусковой комплекс.
 Поверхностный комплекс». (код 3036)
Технические требования по 9ГР.001-18-25-215-АК5.СО-1.1.0:
	Поз.
	Тип, модель
	Характеристики
	Количество

	UE15
	Hirschmann MSP30-16040SCZ999HHE2A в составе с 

МSМ20-S2S2T1T1 и МSM40-T1T1T1T1
	Fast Ethernet ports max: 16; Gigabit Ethernet ports: 4.

С модулями:

МSМ20-S2S2T1T1 – 1 шт.
МSM40-T1T1T1T1 – 3 шт.
	1



Примечания: 
Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.
Сервисный центр должен находиться на территории Республики Беларусь.    Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену. 
Претенденты в своих предложениях должны отметить возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования (в случае необходимости) на территории РБ в течение 4-х лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).
Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если: 


- оно не отвечает требованиям технического задания;


- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;


- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
