Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение приспособления для подъема флага СПФ-МД-7 или аналога по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г. Петриков. Первая очередь» на 2026 год

1. Назначение: предназначен для размещения в спортивных залах.
2. [bookmark: _Hlk216363786]Технические характеристики приспособления для подъема флага в спортивном зале: 
2.1. Ширина трапеции 6.0 м с высотой подъема до 12 м, согласно регламенту проведения спортивных мероприятий.
2.2. Электрифицированный модульный привод с тремя независимыми тросами:
2.2.1. канатоёмкость каждого из 3-х модулей для укладки тросов в один слой – 12 м;
2.2.2. канавки для укладки тросов глубиной не менее 0.8 диаметра применяемого троса;
2.2.3. скорость подъема: до 0,2 м/с;
2.2.4. ориентировочная масса: 62 кг;
2.2.5. ориентировочные габариты ШхВхГ: 4500(2500) х320х520 мм;
2.2.6. питание: 220В, 50Гц, до 0.75 кВт;
2.2.7. встроенный блок концевых выключателей;
2.2.8. электронный блок управления с переключателем режима работы автоматический/полуавтоматический;
2.2.9. порошковая окраска элементов;
2.2.10. возможность ручной разблокировки привода и поднятия/опускания трапеции с флагами вручную.
2.3. Сборно-разборная трапеция шириной 6 м из алюминиевого профиля - древки алюминиевые быстросъемные с возможностью изменения высоты подвеса относительно друг друга.
2.4. Количество: 1 шт. 
3. Технические характеристики приспособления для подъема флага в зале борьбы:
3.1. Ширина трапеции 3.0м с высотой подъема до 12 м, согласно регламенту проведения спортивных мероприятий.
3.2. Электрифицированный модульный привод с тремя независимыми тросами:
3.2.1.  канатоёмкость каждого из 3-х модулей для укладки тросов в один слой – 12 м;
3.2.2. канавки для укладки тросов глубиной не менее 0.8 диаметра применяемого троса;
3.2.3. скорость подъема: до 0,2 м/с;
3.2.4. ориентировочная масса: 62 кг;
3.2.5. ориентировочные габариты ШхВхГ: 4500 (2500)х320х520 мм;
3.2.6. питание: 220В, 50Гц, до 0.75 кВт;
3.2.7. встроенный блок концевых выключателей;
3.2.8. электронный блок управления с переключателем режима работы автоматический/полуавтоматический;
3.2.9. порошковая окраска элементов;
3.2.10. возможность ручной разблокировки привода и поднятия/опускания трапеции с флагами вручную.
3.3. Сборно-разборная трапеция шириной 3 м из алюминиевого профиля - древки алюминиевые быстросъемные с возможностью изменения высоты подвеса относительно друг друга.
3.4. Количество: 1 штука.
3.5. Общее количество: 2 штуки.
4. Предполагаемый срок поставки: август 2026 года.
5. Поставщик в тендерном предложении должен предоставить:
· Паспорт, руководство по эксплуатации и инструкция по сборке с пошаговыми иллюстрациями.
· Заверенную копию декларации о соответствии (TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC  020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») на единую Систему подъёма флагов. 
· Копию протокола испытаний Системы разделения зала, выпущенного аккредитованной лабораторией.
· Декларации на отдельные элементы системы не рассматриваются.
· Декларация должна быть выпущена на основе протокола испытаний Системы в аккредитованной лаборатории.
· В стоимость оборудования должны быть включены доставка, разгрузка на объект, сборка/установка на проектных отметках.
· Документы, подтверждающие наличие гарантийного и сервисного обслуживания в РБ.
6. Гарантийное обслуживание всего оборудования не менее 24 месяцев.
7. Участники в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.
8. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 5-ти часов,  прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 24-х часов с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.
9. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору). 
10. Срок службы: не менее 10 лет.
Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
· оно не отвечает требованиям технического задания;
· не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
· участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
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