Техническое задание 

         на приобретение вакуум-насоса 
для отдела технического контроля
1. Назначение: вакуум-насос  предназначен  для фильтрации проб под вакуумом.
2. Условия эксплуатации: окружающая среда коррозионная и    агрессивная. Температура окружающей среды от +10 до +35 °С, влажность воздуха макс. 80 % при +35 °С. 

3. Технические характеристики:  
производительность при атмосферном давлении − 10÷16 м3/час;

степень защиты насоса IP44;   

предельный вакуум – 0,5 mbar;

мощность двигателя − 0,3÷0,6 кВт;

тип насоса - пластинчато-роторный. 
4. Исполнение: коррозионно-стойкий ударопрочный  корпус.
5. Срок службы: не менее 7 лет.
6. Требования к питанию: 220В или 380В ± 10 %  переменного тока 50 Гц.
7. Гарантийный срок: 24 месяца.
8. Требования к сертификации: нет.
9. Требования к документации: документация по эксплуатации, паспорт, принципиальные электрические схемы со спецификациями. В паспорте должна быть информация о количественном содержании драгметаллов или их отсутствии. Вся документация должна быть представлена на русском языке.
10. Требования к монтажу и наладке: нет.
11. Требования по комплектации ЗИП: нет  

12. Предполагаемый срок поставки: наименьший
13. Количество: 1 шт.
14. Другие специальные требования: Сервисное и техническое обслуживание в РБ. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признается несоответствующим техническому заданию, если:
оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.
Качур 
801742917891
