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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3945 от 07.08.2026
на закупку компенсатора резинового фланцевого DN700 РN10 с вакуумным кольцом для СОФ 4РУ на 2026 год
                                                    
1. Назначение
1.1.   Компенсатор резиновый фланцевый с вакуумным кольцом предназначен для устранения механических вибраций, гидроударов, шумов и температурных расширений трубопроводов.

2. Характеристика рабочей среды
2.1 Щелок:
      температура, ºС: 
      максимальная								+108     
      рабочая							             	+35 – +92
      плотность, кг/м³							1240 – 1255
      рН									6,0 – 8,0
      Химический состав, %:
      - NaCl								          15,0 – 20,0
      - КСl									11,0 – 20,5
      - МgCl²                                                                                     0,7 – 1,4
      - CаСl²								          1,0 – 1,6
      - CaSO⁴                                                                                    0,02 – 0,08
      Нерастворимый осадок, мг/дм³				           не более 75	
      Вода, %:							           60 – 68
Химический состав твердой фазы:	
КСl, %                                                                                  96 ÷ 99
NaCl, %                                                                                1 ÷ 4
нерастворимый остаток	                                                     не более 75 мг/дм3
максимальный размер частиц, мм	                                           4 мм
      Среда обладает абразивными и коррозионными свойствами, при охлаждении склонна к кристаллизации.

3. Технические характеристики
3.1. Номинальный диаметр:
- DN – 700;
3.2. Номинальное давление – PN10.
3.3. Компенсационные свойства:
- осевое сжатие, не менее, мм – 25;
- осевое растяжение, не менее, мм – 15;
- боковое (сдвиг), мм – ± 20;
- угловое, не менее – 15°.
3.4. Способ присоединения к трубопроводу – фланцевое.
3.5. Установочное положение на трубопроводе – любое.
3.6. Материалы основных частей: 
- фланцы – нержавеющая сталь (12Х18Н10Т);
- корпус – EPDM.
3.7. Длина, мм – 200.
3.8. Наличие внутреннего завулканизированного (опорного) кольца для предотвращения схлопывания или деформации эластичного резинового сильфона в условиях разряжения/вакуума, не менее, МПа – 1.

4. Количество
4.1. Количество: компенсатор резиновый фланцевый DN700 РN10 с вакуумным кольцом – 2 шт.
4.2. Технический паспорт – 1 шт.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода компенсаторов в эксплуатацию.

6. Требования к конкурсному предложению
6.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемых материалов;
          6.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все пункты требований в последовательности, изложенной в техническом задании;
          6.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:
        - оно не отвечает требованиям технического задания;
        - не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;
        - участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить   выявленные в нём ошибки или неточности.






















