Приложение 1

Техническое задание

на приобретение сетевого оборудования (коммутаторов).

1. Наименование и область применения: 

- наименование: сетевое оборудование;

- область применения: для работы в составе вычислительной сети.

2. Технические требования:
	№

п.п.
	Наименование оборудования
	Тип, модель
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Коммутатор

для 1РУ
	C9300-24S-A,

C9300-NM-8x,

STACK-T1-50CM,
CAB-SPWR-30CM,

GLC-LH-SMD - 8,

GLC-SX-MMD - 6,

SFP-10G-LR - 2,

GLC-TE – 10.
	Серия Catalyst 9300 24 GE SFP Ports;

Layer 3 Network Advantage лицензия;

2 блока питания AC;
8 х 10GE Network Module;
Type 1 Stacking Cable 50 CM;
Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare;

1000 BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM – 8 шт;

1000 BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM – 6 шт.;

10GBASE-LR SFP transceiver module, 

1310 nm, SMF – 2 шт.;
1000 BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire – 10 шт.
	2

	2.
	Коммутатор

для 2РУ
	C9300-24S-A,

C9300-NM-8x,

STACK-T1-50CM,

CAB-SPWR-30CM,

GLC-LH-SMD - 9,

GLC-SX-MMD - 3,

SFP-10G-LR - 2,

GLC-TE – 10.
	Серия Catalyst 9300 24 GE SFP Ports;

Layer 3 Network Advantage лицензия;

2 блока питания AC;

8 х 10GE Network Module;

Type 1 Stacking Cable 50 CM;

Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare;

1000 BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM – 9 шт;

1000 BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM – 3 шт.;

10GBASE-LR SFP transceiver module, 

1310 nm, SMF – 2 шт.;

1000 BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire – 10 шт.
	2

	3.
	Коммутатор

для 3РУ
	C9300-24S-A,

C9300-NM-8x,

STACK-T1-50CM,

CAB-SPWR-30CM,

GLC-LH-SMD - 8,

SFP-10G-LR - 2,

GLC-TE – 11.
	Серия Catalyst 9300 24 GE SFP Ports;

Layer 3 Network Advantage лицензия;

2 блока питания AC;

8 х 10GE Network Module;

Type 1 Stacking Cable 50 CM;

Catalyst Stack Power Cable 30 CM Spare;

1000 BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM – 8 шт;

10GBASE-LR SFP transceiver module, 

1310 nm, SMF – 2 шт.;

1000 BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire – 11 шт.
	2


Примечания:

1. Коммутаторы должны быть Cisco Systems (должны поддерживать все сервисы и протоколы, используемые в оборудовании Cisco для обеспечения их максимальной совместимости с существующими в ОАО «Беларуськалий» коммутаторами Cisco, а также для их полной взаимозаменяемости и удешевления администрирования). Допускается замена на коммутаторы Cisco Systems с характеристиками не хуже требуемых. 

2. Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.

3. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что на момент поставки коммутаторов Cisco Systems будет предоставлен сертификат Оперативно-аналитического Центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).

4. Срок действия лицензии – постоянная, без ограничения по времени.

5. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.    Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

6. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену.

7. Претенденты в своих предложениях должны отметить возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования (в случае необходимости) на территории РБ в течение 4-х лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

8. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если: 


- оно не отвечает требованиям технического задания;


- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;


- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

