



Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку тележки-чана напольного для основного производства мясоперерабатывающего комплекса.

1. Назначение

1.1. Тележка-чан предназначена для использования в пищевой промышленности: транспортировки, накопления, хранения мясного сырья, выгрузки фарша колбасных изделий в бункер, а также для посола мяса.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры тележки-чана приведены в приложении №1 (допускаются незначительные изменения габаритных размеров, не влияющие на работоспособность тележки с загрузчиками/подъемниками).
2.2 Объем 200 литров.
2.3 Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.
2.4 Стенки из стали толщиной не менее 2 мм.
2.5 Грузоподъемность – не менее 250 кг.
2.6 Окантовка верхнего края обода – профиль Ø20х1,5 мм.	
2.7 Ручка для транспортировки – профиль Ø25х1,5 мм.
2.8 Термостойкие полиэтиленовые колеса Ø160.
2.9 Кронштейн крепления колеса с ребрами жесткости – толщина 3 мм.
2.10 Количество колес для одной тележки-чана – 4 штуки.
2.11 Дно усиленное – толщина не менее 5 мм.
2.12 Наличие кронштейнов для загрузчиков/подъемников.
2.13 Масса нетто тележки-чана 38±2 кг.

3. Дополнительные технические требования

        3.1 Наличие ручки для транспортировки тележки-чана.
        3.2 Наличие инструкции по эксплуатации.	
	3.3 Конструкция должна предполагать использование с загрузчиками опрокидывателями различных модификаций с прочной фиксацией во время подъема.
	3.4 Материалы изготовления должны выдерживать использование в низкотемпературных камерах и камерах посола мясного сырья в контакте с посолочными смесями, быть устойчивыми при обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
        3.5 Каждая тележка-чан должна быть укомплектована комплектом колес в количестве 4 штуки.
3.6 На поставляемое оборудование должен быть сервисный центр на территории Республики Беларусь или обеспечиваться устранение выявленных дефектов в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации – в течение 10 дней с момента получения сообщения или запроса от заказчика.
3.7 Фирма-поставщик должна иметь на территории Республики Беларусь свое представительство для выполнения своих гарантийных обязательств и послегарантийного обслуживания. 
3.8 Наличие официального сертификата завода-изготовителя на право продажи и обслуживания данного типа оборудования на территории Республики Беларусь.
3.9 Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям НАССР, действующим стандартам страны-производителя и техническим условиям производителя и подтверждаться наличием сертификатов качества и соответствия. 

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям технического регламента таможенного союза TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Декларация соответствия поставляемого оборудования требованиям 
TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, мойке, монтажу, пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006.
5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, инструкция по эксплуатации.
5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки и сроки

6.1 Тележка-чан напольная -13 штук.

7. Гарантийные обязательства

	7.1. Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям нормативной документации при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
	7.2. Все оборудование должно быть вновь изготовленным (не восстановленным), не эксплуатировавшимся в коммерческих целях и сертифицировано (при необходимости сертификации).
	7.3. Продавец несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
	7.4. Поставщик должен гарантировать безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока за свой счет, при условии соблюдения заказчиком требований по эксплуатации, обслуживанию, хранению.
7.5 Срок поставки – 4-й квартал 2026 года.

8. Требования к конкурсному предложению.

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.
8.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
8.3. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.
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