




Техническое задание

на закупку сетевого оборудования

1. Наименование и область применения:

- наименование: коммутаторы офисные и промышленные, модули к ним;

- область применения: для работы в составе вычислительной сети общества.
2. Технические требования:

	№

п.п.
	Тип, модель
	Характеристики

	3.
	Cisco Catalyst

C1000-24FP-4G-L 
	24 порта 10/100/1000 RJ45 PoE+, 4 SFP; Layer 2; PoE 370W

	6.
	Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L
	24 порта 10/100/1000 RJ45, 4 SFP+; Layer 2; без POE

	7.
	Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L
	48 портов 10/100/1000 RJ45, 4 SFP+; Layer 2; без POE

	11.
	Hirschmann MSP30-08040SCZ999HHE2A с модулями
	Fast Ethernet ports max: 8; Gigabit Ethernet ports: 4; МSМ20-S2S2T1T1, МSM40-T1T1T1T1 с блоками питания RPS-80 – 2 шт.

	12.
	Hirschmann MSP30-24040SCZ999HHE2A с модулями
	Fast Ethernet ports max: 24; Gigabit Ethernet ports: 4; МSМ20-S2S2T1T1 – 3шт., с блоками питания RPS-80 – 2 шт.

	13.
	Hirschmann RSP20-11003Z6TT-SCCZ9HSI2SX с SM SFP
	11 портов: 8 x 10/100BASE TX / RJ45; 3 x SFP slot FE (100 Mbit/s); в комплекте с двумя SFP модулями M-FAST SFP-SM/LC; с блоками питания RPS-80 – 2 шт.

	15.
	Модули и блоки питания для MSP коммутаторов Hirschmann
	МSM40-T1T1T1T1, МSМ20-M2M2M2M2, МSМ20-M2M2T1T1, МSМ20-S2S2S2S2, МSМ20-S2S2T1T1, RPS-80 и т.п.

	16.
	Модули SFP для коммутаторов Cisco, Hirschmann
	GLC-LH-SMD, M-FAST SFP-SM/LC, M-FAST SFP-MM/LC, M-SFP-LX/LC и.т.п.

	17.
	Медиаконвертер ADVANTECH IMC-470-SFP или аналог
	2 порта 10/100/1000Mbps RJ45 и один SFP порт; питание 100-240 V AC, 50/60Hz.

	19.
	Преобразователь интерфейса MOXA Nport IA 5150I
	1-портовый, RS-232/RS-422/RS-485 в Ethernet



Примечания: 

1. Для офисного сетевого оборудования коммутаторы должны быть Cisco Systems (должны поддерживать все сервисы и протоколы для обеспечения их максимальной совместимости с существующими в ОАО «Беларуськалий» коммутаторами, а также для их полной взаимозаменяемости и удешевления администрирования). Допускается замена на коммутаторы Cisco Systems с характеристиками не хуже требуемых, например серии 9200 (серии c1200 и c1300 не допускаются). 

Для промышленного сетевого оборудования коммутаторы должны быть Hirschmann (должны поддерживать все сервисы и протоколы для обеспечения их максимальной совместимости с существующими в ОАО «Беларуськалий» коммутаторами, а также для их полной взаимозаменяемости и удешевления администрирования). Допускается замена на коммутаторы Hirschmann с характеристиками не хуже требуемых. 
2. Допускаются предложения «совместимых» SFP модулей при условии подтверждения их работоспособности с сетевым оборудованием Cisco, Hirschmann, Advantech.
3. Срок гарантии на оборудование Cisco/Hirschmann (№№1-15) должен быть не менее 3-х лет. Для остального оборудования – не менее 1 года.

4. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.    Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

5. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену.

6. Претенденты в своих предложениях должны отметить возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования (в случае необходимости) на территории РБ в течение 4-х лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

7. Для коммутаторов претенденты должны предоставить сертификат соответствия техническому регламенту Республики Беларусь (ТР ТС 2018/024/BY) «Средства Электросвязи. Безопасность».
8. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если: 

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
