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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления МТО 

ОАО «Беларуськалий»
_____________ Г.А.Кущ
«____»__________ 2026
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на закупку запорной арматуры по централизованной закупке на 2027 год и объекта к/с 6101.
	Сведения о заказчике

	Полное наименование
	Открытое акционерное общество «Беларуськалий».

	Местонахождение
	Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул. Коржа, 5.

	Контакты по вопросам закупки
	Отдел основного технологического оборудования управления МТО; контактный номер телефона + 375 (174) 29-86-87.

	Адрес электронной почты
	mto@kali.by

	№

лота
	Наименование
	Кол-во, 

шт.
	Требования 
к предмету закупки 

(№ приложения / № ТТЗ)
	Код ОКРБ 007-2012

	1
	Задвижка шиберная ножевая            ДУ 600, РУ 10
	5
	ТЗ № 4158 от 02.10.2025 
	28.14.13.

	2
	Затвор дисковый чугунный        ДУ 500, РУ 10 с э. / приводом
	6
	ТЗ № 4157 от 02.10.2025 
	

	3
	Затвор дисковый чугунный        ДУ 600, РУ 10 с э. / приводом
	3
	ТЗ № 4159 от 02.10.2025
	

	4
	Затвор дисковый чугунный        ДУ 600, РУ 10 
	5
	ТЗ № 497 от 07.02.2024 
	

	5
	Кран шаровый с V – вырезом (сегментный) н / ж с э. / приводом                 ДУ 200, РУ 16
	25
	ТЗ № 331 от 24.01.2025 
	

	6
	Затвор щитовой канальный               1000 х 1800 мм
	2
	ТЗ № 5337 от 20.10.2026 
	

	Заказчик, при наличии необходимости, в ходе проведения процедуры закупки имеет право:

1) Увеличить или уменьшить количество (объем) закупки не более чем на 100 процентов;

2) Увеличить более чем на 100 процентов количество (объем) закупки при наличии              письменного согласования такого увеличения с генеральным директором                                       ОАО «Беларуськалий», либо с заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению-начальником управления МТО по закупкам УМТО, если              увеличение более чем на 100 процентов составляет 500 и менее базовых величин. 

	  Требуемый срок поставки
	В соответствии с прилагаемыми техническими приложениями и типовыми техническими заданиями.

	Место поставки
	Склад Покупателя ОАО «Беларуськалий»: склад № 22 (лоты №№ 1 – 5), склад № 48 (46) (лот № 6).

	Источник финансирования и ориентировочная стоимость закупки
	Собственные средства ОАО «Беларуськалий», 
свыше 5 000 б. в.

	Допустимые условия 

оплаты
	Не менее 45 календарных дней с даты поставки на склад Покупателя.

	Сведения о процедуре запроса ценовых предложений

	Участники процедуры
	Допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие товары иностранного производства и происхождения Республики Беларусь.

	Расчет цены ценового предложения
	Цена (без НДС) определяется участником c учетом стоимости тары или упаковки, с указанием условий поставки (согласно INCOTERMS-2020), а также с указанием на то, включены ли в цену расходы на транспортировку, оплата таможенных сборов и другие обязательные платежи.

	Наименование валюты 
ценового предложения
	Для нерезидентов Республики Беларусь – валюта согласно законодательству, действующему в стране участника процедуры, для резидентов Республики Беларусь – белорусские рубли.

	Наименование валюты для оценки ценового предложения
	Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом по ставке доходности 10 % годовых. Обменный курс перевода цены ценовых предложений в белорусские рубли будет равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены представленных   ценовых предложений.

	Квалификационные требования к участникам процедуры
	1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям настоящей документации.
2. К участникам процедуры закупки устанавливаются следующие требования:
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
- отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
- юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
3. Участником не может быть организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
- находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за исключением находящейся в процедуре санации;
- представившая недостоверную информацию о себе;
- не представившая либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки;
- не соответствующая требованиям заказчика к данным участников;
- включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли в установленном им порядке.

4. К участию в процедуре допускаются претенденты:

- не имеющие претензий по поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров) и подтвердившие все нижеперечисленные требования:
- финансовую и экономическую состоятельность;
- технические возможности.

Соответствие данным требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным руководителем участника.

5. Оценка данных участников осуществляется отдельно от оценки предложений.
Закупающая организация (заказчик) может оценивать данные участников на любом этапе после истечения срока представления предложений, а также вправе потребовать от участника, выбранного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подтвердить свои данные. Подтверждение данных должно быть осуществлено участником до заключения договора путем предоставления соответствующих документов или сведений, запрошенных заказчиком.
Участник, не соответствующий требованиям, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его ценовое предложение отклоняется.
Участники, подтвердившие свою финансовую и экономическую состоятельность, технические возможности и предоставившие сведения по п. 2 - 4 и документы, указанные в графе «Требования к оформлению предложения», допускаются к оценке ценовых предложений.


	Критерий для выбора                               наилучшего ценового                            предложения, соответствующего требованиям технического                       задания 
	Наименьшая цена предложения – 100 %.



	Требования к оформлению предложения
	Процедура запроса ценовых предложений является двухэтапной. Для участия в процедуре закупки участнику необходимо представить:

Первый этап: представление технического предложения.

Техническое предложение должно быть представлено не позднее 14-00 часов 11 ноября 2026 года по e-mail: mto@kali.by с пометкой:                    «Закупка запорной арматуры по централизованной закупке на 2027 год и объекта к/с 6101».

Обязательно предоставление предложения в полном объеме лота. 

Предложение должно содержать следующие документы:

1. Заявление на участие в процедуре запроса ценовых предложений с указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме организации, месте нахождения, адресе электронной почты (при наличии), номере контактного телефона участника;

2. Для юридических лиц – резидентов Республики Беларусь – заверенную участником копию свидетельства о государственной регистрации.

     Для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь – заверенную участником выписку из торгового реестра страны места регистрации участника (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в процедуре) или иное равнозначное доказательство юридического статуса, в соответствии с законодательством страны места регистрации участника.

3. Заявление участника о том, что он:

     Не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве;

     Не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является;

    Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

   Отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

    Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

4. Сведения о том, является ли участник производителем товара, сведения о его производственной базе. 

4.1. Участник, не являющийся производителем товара, должен представить заверенную участником копию документа (при наличии), подтверждающую, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в одной из следующих форм: 

- договор (соглашение) с производителем; 

- договор (соглашение) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители или их устав;

- договор (соглашение) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, согласно условиям данной процедуры закупки.

4.2. Сведения о производственной базе производителя.

5. Согласие участника выполнить условия раздела «Обязательные условия договора», указанные в данном запросе ценовых предложений.

6. Обязательство участника, в случае выбора его поставщиком, подписать договор на условиях его ценового предложения и запроса ценовых предложений в 5-ти дневный срок со дня направления ему договора, подписанного Заказчиком.

7. Техническое предложение (в одном экземпляре), содержащее подробное техническое описание предлагаемого товара, комплектность поставки, а также гарантийные обязательства. Техническое предложение должно содержать в последовательности ответы на все вопросы, изложенные в техническом задании. 

Весь текстовый материал должны быть выполнен на русском языке;

8. Заявление участника об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей.

9. Заверенная копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности участника по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи предложений.

Все представляемые участниками документы должны быть подготовлены и представлены на русском языке.

      Второй этап: представление ценового предложения.

Ценовые предложения представляют участники, подтвердившие квалификационные требования, технические предложения которых соответствуют требованиям технических заданий и допущенные заказчиком ко второму этапу. Ценовые предложения представляются участниками на основании официального приглашения, направленного заказчиком, содержащим дату и место предоставления ценового предложения с пометкой: «Ценовое предложение на закупку запорной арматуры по централизованной закупке на 2027 год и объекта к/с 6101», по                  e-mail: mto@kali.by.

    1. Ценовое предложение должно содержать следующее:

а) Цену без НДС на указанных условиях поставки, согласно INCOTERMS;

б) Условия оплаты: 

В течение 45 календарных дней по факту поставки полного объема товара на склад Покупателя (выпуска товара для внутреннего потребления);

в) Условия поставки, (согласно INCOTERMS – для нерезидентов Республики Беларусь), предпочтение отдается при наличии расчетного счета в банках Республики Беларусь;

г) Срок поставки;

д) Валюту платежа (для резидентов Республики                    Беларусь - белорусские рубли);

е) Срок действия ценового предложения (не менее 90 календарных дней от даты вскрытия конвертов).

ж) Информацию об экономическом расчете уровня отпускной цены (тарифов) / уровне плановой рентабельности (наценки, надбавки).

    2. Предложения должны быть подготовлены и представлены на русском (белорусском) языке в одном экземпляре.

    3. Ценовое предложение должно быть отпечатано или написано несмываемыми чернилами на фирменном бланке Участника и подписано руководителем или иным должностным лицом, либо другим представителем юридического лица, уполномоченным в полной мере выступать от имени участника при подписании договора, заверено печатью юридического лица. Ценовое предложение, подаваемое индивидуальным предпринимателем, должно быть подписано самим индивидуальным предпринимателем.

В ценовом предложении не должно быть никаких исправлений, внесённых между строчками. Исправления, внесённые поверх текста, или стёртые (зачёркнутые, замазанные) участки текста будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица, подписавшего ценовое предложение.

	Конечный срок подачи

ценового предложения

	Не позднее 14-00 часов 11 ноября 2026 года.
Конверт (электронный документ) с ценовым предложением, поданный после истечения окончательного срока представления, не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его участнику.

	Обязательные условия           договора
	Цена на товар устанавливается в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника и с учетом допустимых для участия в процедуре условий оплаты, указанных в запросе ценовых предложений.

В случае несвоевременной поставки продукции, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.

За отказ от поставки продукции, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 25 % от стоимости не поставленной продукции.

В случае отказа от поставки, не поставки, нарушения сроков поставки продукции Покупатель имеет право на приобретение такой же либо аналогичной продукции у другого Продавца в количестве, необходимом для восполнения не поставленной, не поставленной в срок продукции. Продавец обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Продавца продукции, в том числе, разницу в цене между ценой не поставленной, не поставленной в срок продукции и ценой взамен приобретенной продукции. Указанные убытки должны быть возмещены Продавцом в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Продавец уплачивает пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

Оплата за товар – в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника, с учетом требований запроса ценовых предложений. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Все комиссии и сборы банков по перечислению денежных средств за поставленный товар Покупателем на территории Республики Беларусь – за счет Покупателя, вне территории Республики Беларусь – за счет Продавца.

Оплата за товар не производится в случае наличия на момент оплаты претензий к Продавцу по качеству и комплектности товара. Отсчет срока оплаты в данном случае производится от даты устранения претензий, указанной в двустороннем акте устранения претензий по качеству и комплектности товара.

Датой поставки является дата поступления товара на склад Покупателя, указанная в товарно-транспортной накладной и подтвержденная печатью склада Покупателя, с предоставлением документов. 

Валюта платежа – белорусский рубль (BYN) (Данный пункт в обязательном порядке относится только ко всем резидентам Республики Беларусь).

Покупатель не несет ответственности при перечислении платежа по банковским реквизитам, неверно указанным Продавцом в договоре, за непоступление платежа на счет Продавца.

Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Продавцом обязательств по договору: при просрочке поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

В случае заключения Продавцом договора открытого факторинга, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 25 % стоимости продукции по договору.

Продавец обязан предоставить Покупателю до начала исполнения договора документы, подтверждающие законность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации), а также заверенные копии документов, подтверждающих факт покупки товара непосредственно у производителя (договор, накладные и т.д.).

В случае поставки товара, закупленного Продавцом не у производителя, не предоставления Продавцом документов, подтверждающих законность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь, а также заверенных копий документов, подтверждающих факт покупки товара непосредственно у производителя, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и (или) взыскать штраф в размере 25 % стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.

Продавец письменно за 3 рабочих дня извещает Покупателя о дате приемки продукции на заводе-изготовителе. 

При приемке продукции Продавец обязан предоставить комплект технической и разрешительной документации, предусмотренной условиями договора и приложением к нему. По итогам приемки составляется акт приёмки, подписываемый представителями Продавца и Покупателя. За каждую приёмку с отрицательным результатом по вине Продавца, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере фактически понесенных Покупателем расходов в течение 15 календарных дней от даты получения письма от Покупателя.

В случае официального отказа Покупателя от участия в приёмке, Продавец осуществляет приемку продукции специалистами ОТК завода-изготовителя. В данном случае приёмка продукции будет производиться на складе Покупателя.

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТу (ТУ) завода-изготовителя, требованиям соответствующего технического задания.

Гарантийные обязательства в соответствии с требованиями типовых технических заданий.

О выявленных недостатках по качеству поступившего товара, в том числе и комплектующих изделий, сообщается Продавцу в следующем порядке:

1. Ответственный исполнитель Покупателя по данному договору, в течение рабочих суток с момента получения от подразделения, эксплуатирующего товар, письменного извещения о факте возникновения дефекта и/или невозможности эксплуатации товара по причине некачественного его изготовления, письменно уведомляет Продавца о данном факте;

2. Продавец, в течение последующих рабочих суток (для нерезидентов Республики Беларусь – в течение трех рабочих суток) с момента получения уведомления, обеспечивает прибытие своих представителей для выяснения причин, которые вызвали возникновение дефекта и/или остановку в работе товара;

3. Представителями эксплуатирующего подразделения и представителями Продавца производится совместное обследование товара, в результате которого составляется Акт-рекламация. Срок проведения ремонта или замены должен составлять не более 14 календарных дней;

Акт-рекламация подписывается в одностороннем порядке представителями эксплуатирующего подразделения Покупателя и будет являться основанием для проведения гарантийного ремонта / замены дефектного товара, а в случае необходимости, основанием для ведения претензионно-исковой работы в следующих случаях:

1. Если Продавец не обеспечил прибытие своих представителей в оговоренный выше срок;

2. Представители Продавца отказались от подписания Акта-рекламации.

Если по причинам, не зависящим от Продавца, недостатки невозможно устранить и/или заменить продукцию в течение 14 календарных дней от даты составления двухстороннего Акта-рекламации или даты направления Акта-рекламации, составленного в одностороннем порядке, то Продавец обязан в течение 4 рабочих дней от даты его получения письменно согласовать с Покупателем срок, необходимый для их устранения, замены продукции.  

Если недостатки не будут устранены, замена продукции не будет произведена в течение 14 календарных дней (если Покупатель не согласовал с Продавцом иные сроки), то Продавец обязан уплатить Покупателю пеню 0,1 % стоимости дефектной и/или подлежащей замене продукции за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Продавца от исполнения обязательств по договору.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных товаров при приемке товара на складе Покупателя и во время гарантийного срока, как на территории страны Продавца, так и на территории страны Покупателя, несет Продавец, в том числе расходы по монтажу и демонтажу товара. Продавец обязуется в течение 5 календарных дней от даты получения счета возместить Покупателю таможенные расходы, расходы по хранению в валюте контракта по курсу пересчета, указанному в счете Покупателя. В случае нарушения вышеуказанного срока Продавец выплачивает пеню в размере 0,5 % от суммы предъявленного счета за каждый день просрочки.

Продавец обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

Продавец гарантирует полноту и комплектность технической документации, предусмотренной настоящим договором. Если Покупателем обнаружены недостатки в представленной Продавцом технической документации, Продавец обязан устранить их за свой счет в течение 7 календарных дней, от даты предъявления письменной претензии за свой счет.

Продавец гарантирует Покупателю, что он обладает в необходимом объёме правами на все патенты и изобретения, используемые при изготовлении поставляемого товара, и что товар, поставляемый по настоящему договору, может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц, и без нарушения каким-либо образом их прав.

Выполнение гарантийного ремонта по Акту-рекламации осуществлять согласно ТНПА, ЛНПА, «Инструкции по организации безопасного проведения работ подрядными организациями, работающими на основании договоров на объектах (территории)                      ОАО «Беларуськалий»», действующих у Покупателя.

Ответственность за безопасное производство работ, соблюдение мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе предусмотренных Актом-допуском (наряд-допуском на проведение работ повышенной опасности) возлагается на администрацию организации, выполняющей гарантийный ремонт.

Вместе с товаром Продавец предоставляет:

1. Документацию на русском языке в соответствии с требованиями технических заданий;

2. Оригинал товарно-транспортной накладной.

В случае несвоевременного предоставления вышеуказанных документов и/или предоставления неверно оформленных документов, Покупатель имеет право отсчитывать срок оплаты от даты предоставления отсутствующих либо исправления неверно оформленных документов. Датой представления недостающих и/или надлежаще оформленных документов является дата получения Покупателем от Продавца сопроводительного письма с приложением требуемых документов.

Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска. В случае поставки товара с нарушением данного условия, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 100 % стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.

Споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней от даты её направления.

Если стороны не придут к соглашению, дело передается на рассмотрение экономического суда Минской области. Применяемое материальное право – Республики              Беларусь.

Все уведомления и сообщения, отправленные Покупателем по электронной почте, признаются Сторонами официальным уведомлением для случаев, предусмотренных данным договором. 

Датой уведомления Продавца считается дата отправления электронного сообщения. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными способами лежит на получающей Стороне.

Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

	Иные сведения


	1. Заказчик может, при необходимости, обратиться за разъяснениями по представленному предложению к участнику процедуры.

2. Предложения, не соответствующие требованиям технического задания, исключаются из рассмотрения.

3. Предложение участника процедуры закупки отклоняется, если: 

- участник или его предложение не соответствует требованиям документации о закупке;  

- предложение участника содержит экономически невыгодные для закупающей организации условия; 

- участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении; 

- участник, представивший предложение, не соответствует требованиям к участникам, в том числе установленным в пункте 2 графы «Квалификационные требования к участникам процедуры» настоящего Приглашения; 

- участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;            

-  участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций
(официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом проведенных процедур снижений, предусмотренных процедурой закупки. 

4. Участникам направляется уведомление о проведении переговоров о снижении цен поступивших ценовых предложений, содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, которым предложена цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров.
5. Возможно признание победителем единственного участника процедуры закупки, в том числе в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. При этом в случае, если единственный участник процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным
торговым представителем), комиссия (ответственный исполнитель) по закупкам вправе признать такого участника участником-
победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

6. Закупающая организация вправе требовать предоставления участниками процедур закупок экономических расчетов уровня отпускных цен (тарифов), рентабельности, наценки (надбавки). 

7. Подписанный закупающей организацией договор направляется выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок до пяти календарных дней. Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, но не позднее чем в пятидневный срок со дня направления договора выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю), на условиях его ценового предложения и запроса ценовых предложений. В случае непредставления в указанные сроки закупающей организации подписанного договора выбранный поставщик (подрядчик,
исполнитель) признается не подписавшим договор. 

8. Закупающая организация вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки. 

Отмена процедуры закупки допускается в случаях: - отсутствия финансирования; 

- утраты заказчиком необходимости приобретения товаров; 

- возникновения необходимости внесения изменений и (или) в предмет закупки и (или) требованиям к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки. Все понесенные расходы, связанные с подготовкой предложений для участия в процедурах закупок, несут участники.

 9. Закупающая организация вправе отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них.

10. Документация изложена на 31 листе, включая технические приложения.


И. о. начальника отдела основного 

технологического оборудования УМТО                                                              Е.И.Черенков                                                                 
Инженер отдела ОТО   УМТО                                                                               Д.Г.Жогло                                                                                        
Технические приложения к документации на проведение запроса ценовых предложений.
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.5

на закупку задвижек ножевых

1. Назначение

Задвижки ножевые предназначены для открытия-закрытия и/или регулирования потока среды в трубопроводе. 

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда ( рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, суспензия хлористого калия, солевой шлам, вода оборотная, паровоздушная смесь, воздух ( приложение цеха-заявителя.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол:

химсостав: KCl: 4 ÷ 9 %;

NaCl: 6 ÷ 20 %;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С;

плотность: 1,1 ÷ 1,23 кг/л;

рН: 6,5 ÷ 7,5.

2.2. Маточный щелок:

химсостав: KCl: 9 ÷ 13%;

NaCl: 15 ÷ 21%;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%;

температура: t= +10 ÷ +800С;

плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л;

н.о. ( до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0.

2.3. Растворяющий щелок:

химсостав: KCl: 6 ÷ 18%;

NaCl: 10 ÷ 18%;

др. соли ( до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С;

н.о. + CaSO4 ( до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок:

химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0%;

NaCl: 15,0 ÷ 17,0%;

др. соли (МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 4%;

CaSO4 в жёсткой воде ( до 0,02%;

М.д. CaSO4 в горячем насыщенном щелоке СОФ-4РУ – до 0,1%;

температура: t= +90 ÷ +100°С; 

н.о. ( до 150 мг/л;

рН: 7,0 ÷ 8,0.

2.5. Суспензия хлористого калия:

плотность: 1280÷1300 кг/м³;

G/T: 12,4÷8,1;

температура ( до 70°С;

pH: 6,5÷7,5;

2.5.1. Состав жидкой фазы: 

плотность: 1230÷1245 кг/м³;

КCl: до 13,5%;

NaCl: 15÷17%;

MgCl2+CaCl2 ( до 5%;

других солей: не более 0,5%;

2.5.2. Состав твердой фазы: 

плотность: 1990÷2100 кг/м³;

н.о. + СaSO4: 150 мг/л;

NaCl: 0÷2%;

КCl: 98÷100%;

средний размер частиц NaCl, КCl: 0,28÷0,33мм;

Примечание: при охлаждении склонна к кристаллизации.

2.6. Солевой шлам: 

плотность: 1550÷1460 кг/м³;

G/T: 1,2÷2,0;

температура: до 1050С;

2.6.1. Состав жидкой фазы: 

плотность: 1245÷1255 кг/м³;

КCl: до 20%;

NaCl: 15÷17%;

MgCl2+CaCl2 ( до 5%;

СaSO4: до 0,3%;

2.6.2. Состав твердой фазы: 

плотность: 1900÷2100 кг/м³;

н.о. + СaSO4: до 2%;

NaCl: до 95%;

КCl: до 3%;

Примечание: при охлаждении кристаллизуется.

2.7. Вода оборотная:

рН: 7 ÷ 8,5;

суммарное содержание солей (KCl, NaCl, МgCl2; СаСl2) – до 1%;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3.

2.8. Паровоздушная смесь:

давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа;

температура: +145 ÷ +172°С.

3. Технические требования

 3.1. Проектирование и изготовление: в соответствии с требованиями, действующими на объект ТНПА и/или НТД.

3.2. Функция затвора: регулирующая, запорная ( приложение цеха-заявителя.

3.3. Тип ножевой задвижки: стандартная, со сквозным ножом или иная конструкция ( приложение цеха-заявителя.

3.4. Условное давление и условный проход (номинальный размер): РN  по ГОСТ 26349, DN по ГОСТ 28338 ( приложение цеха-заявителя. 
3.5. Наличие гидравлических ударов в системе ( приложение цеха-заявителя.

3.6. Герметичность затвора по ГОСТ 9544  ( приложение цеха-заявителя.
3.7. Корпус задвижки:

3.7.1. Тип: монолитный;

3.7.2. Материал: серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
3.7.3. Наличие в нижней части корпуса возможности установки промывочной линии, съёмной нижней корзиной (камерой) или иные конструктивные особенности ( приложение цеха-заявителя.
3.8. Запорный (регулирующий) орган – нож:

3.8.1. Обработанная и полированная поверхность;

3.8.2. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
3.9. Тип и материал уплотнения (при наличии) запирающего органа (ножа) в корпусе задвижки ( приложение цеха-заявителя.
3.10. Тип и материал сальниковой набивки ( приложение цеха-заявителя.
3.11. Присоединение к трубопроводу: фланцевое, межфланцевое (стяжное), резьбовые проушины или иное ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием норм и стандартов.

3.12. Привод: ручной штурвал, пневматический, электрический, комбинированный или иное ( приложение цеха-заявителя с указанием требований к приводу (в случае необходимости).

3.13. Направление подачи среды: одностороннее или двухстороннее ( приложение цеха-заявителя.

3.14. Защитный футляр для штока.

3.15. Возможность смазки подшипника штока.

3.16. Наличие индикатора положения ножа.

3.17. Строительная длина ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием конкретного значения для конкретного номинального диаметра DN или ссылка на стандарт.

3.18. Наличие факторов внешних воздействий: вибрация.

3.19. Климатическое исполнение ( У1 по ГОСТ 15150;

3.20. Показатели надежности:

3.20.1. Назначенный срок службы: не менее 10 лет;

3.20.2. Полный средний ресурс: не менее 1200 циклов;

3.20.3. Наработка на отказ: не менее 500 циклов.

3.21. Консервация изделия по ГОСТ 9.014-78 со сроком защиты в условиях хранения и транспортировки по ГОСТ 15150-69 для 8 группы условий эксплуатации (ОЖ3) не менее 6 месяцев.

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество – _______ шт.

4.2. Сроки поставки задвижек – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Арматура запорная в заявленном количестве;

6.2. Ответные фланцы и крепёж ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием норм (стандартов) и материалов изготовления фланцев метизов.
6.3. Техническая документация, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.610 (на каждую единицу ( в 1 экземпляре) в том числе и на покупные изделия (привода):

6.3.1. Паспорт на русском языке;

6.3.2. Инструкция по эксплуатации.

6.4. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.6. на закупку затворов дисковых поворотных.
1. Назначение

Затворы дисковые поворотные предназначены для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах.

2. Условия эксплуатации

1. Рабочая среда: рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, суспензия хлористого калия, солевой шлам, вода оборотная, конденсат, паровоздушная смесь, воздух  приложение цеха-заявителя.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол:

химсостав: KCl: 4 ÷ 9 %;

NaCl: 6 ÷ 20 %;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2)  до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С;

плотность: 1,1 ÷ 1,23 кг/л;

рН= 6,5 ÷ 7,5;

2.2. Маточный щелок:

химсостав: KCl: 9÷ 13 %;

NaCl: 15÷21 %;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.)  до 5%;

температура: t= +10 ÷ +80°С;

плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л;

н.о. – до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0;

2.3. Растворяющий щелок:

химсостав: KCl: 6÷ 18 %;

NaCl: 10÷18 %;

др. соли  до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С;

н.о. + CaSO4 – до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок:

химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0 %;

NaCl: 15,0 ÷ 17,0 %;

др. соли (МgCl2; СаСl2 и др.) – до 5%;

CaSO4 в жёсткой воде – до 0,02% (в щелоке – до 0,1%);

температура: t= +90 ÷ +100°С; 

н.о  – до 150 мг/л;

рН= 7,0 ÷ 8,0;

2.5. Суспензия хлористого калия:

                            плотность                                           1280÷1300 кг/м³

        G/T                                                       12,4÷8,1

                            температура                                         до 70°С;

                            pH                                                         6,5÷7,5

   2.5.1. Состав жидкой фазы 

                           плотность                                             1230÷1245 кг/м³

                           содержание КCl                                   до 13,5%

                           содержание NaCl                                 15÷17%

                           MgCl2+CaCl2                                         не более 5%

                           других солей                                         не более 0,5%

   2.5.2 Состав твердой фазы 

                          плотность                                              1990÷2100 кг/м³

                          содержание Н.О. + СaSO4                   150 мг/л

                          содержание NaCl                                  0÷2%

                          содержание КCl                                    98÷100%

                          средний размер частиц NaCl, КCl       0,28÷0,33мм

Примечание: при охлаждении склонна к кристаллизации.

2.6. Солевой шлам: 

                           плотность                                           1550÷1460 кг/м³

      G/T                                                       1,2÷2,0

                           температура                                         до 105°С;

   2.6.1. Состав жидкой фазы 

                          плотность                                             1245÷1255 кг/м³

                          содержание КCl                                   до 20%

                          содержание NaCl                                 15÷17%

                          MgCl2+CaCl2                                         до 5%

                          СaSO4                                                    до 0,3%

   2.6.2 Состав твердой фазы 

                          плотность                                              1900÷2100 кг/м³

                          содержание Н.О. + СaSO4                   до 2%

                          содержание NaCl                                  до 95%

                          содержание КCl                                    до 3%

Примечание: при охлаждении кристаллизуется, высоко абразивная.

2.7. Вода оборотная: 
рН:  7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

2.8. Конденсат:  
рН: 7 ÷ 8,5;




суммарное содержание  солей – до 1%;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3.

2.9. Паровоздушная смесь:



       давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа;

       температура: +145 ÷ +172°С;

2.10. Воздух:     давление: 0,5 ÷ 0,6 МПа;

       точка росы: 30°С;

3. Технические требования

3.1. Проектирование и изготовление в соответствии с требованиями, действующими на объект ТНПА и/или НТД, но не ниже требований ГОСТ 13547-79, 12521-89. 

3.2. Функция затвора: регулирующая, запорная  приложение цеха-заявителя.

3.3. Условный проход (номинальный размер) и номинальное (условное) давление:

   3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.1 DN 1000 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 2,5 по ГОСТ 26349;

3.3.1.2. DN 50 ÷ 1600 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349;

3.3.1.3. DN 100 ÷ 1000 по ГОСТ 28338, PN 16 по ГОСТ 26349;

   3.3.2. Дисковые стальные затворы:

3.3.2.1 DN 500 ÷ 2400 по ГОСТ 28338, PN 2,5 по ГОСТ 26349;

3.3.2.2. DN 400 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 6,3 по ГОСТ 26349;

3.3.2.3. DN 100 ÷ 2400 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349;

3.3.2.4. DN 50 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 16 по ГОСТ 26349;

3.3.2.5. DN 100 ÷ 1600 по ГОСТ 28338, PN 25 по ГОСТ 26349 - приложение цеха-заявителя.

3.4. Корпус затвора.

   3.4.1. Тип: разъемный, монолитный  приложение цеха-заявителя.

   3.4.2. Материал: серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал - приложение цеха-заявителя.

3.5. Диск поворотный:

   3.5.1. Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал - приложение цеха-заявителя.

   3.5.2. Тип: симметричный, с эксцентричностью (смещение диска в закрытом положении относительно вала вдоль оси трубопровода, смещение центра вала относительно центра заслонки) - приложение цеха-заявителя.

 3.6. Седловое уплотнение:

   3.6.1. Материал: нитрил, ЭПДМ (полимер этилена и пропилена); жаростойкий ЭПДМ; белый ЭПДМ; силикон, гипалон, металлическое уплотнение или иной материал - приложение цеха-заявителя.

   3.6.2. Тип: съемное, монолитное, иное - приложение цеха-заявителя.

3.7. Шток (ось диска):

   3.7.1. Тип: сквозной, несквозной – приложение цеха-заявителя.;

   3.7.2.  Материал: сталь нержавеющая или иной материал - приложение цеха-заявителя;

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: манжета, сальниковое уплотнение или иное - приложение цеха-заявителя.

3.9. Герметичность затвора: класс по ГОСТ 9544 - приложение цеха-заявителя.

3.10. Направление движения рабочей среды: любое;

3.11. Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое (присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 – исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 – исполнение 1); межфланцевое (стяжное), резьбовые проушины или иное – приложение цеха-заявителя.

3.12.  Тип управления: ручное (руль с цепью, рукоятка с фиксатором положения), электропривод (с ручным дублером), пневмопривод (с ручным дублером), гидропривод, голая ось (без привода) или иное - приложение цеха-заявителя.

Характеристика привода - приложение цеха-заявителя.

3.13. Усилие на рукоятке, руле с цепью или ручном дублере  по ГОСТ 21752;

3.14. Строительная длина: по ГОСТ 28908  приложение цеха-заявителя;

3.15. Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150;

3.16. Маркировка и отличительная окраска  по ГОСТ 4666;

3.17. Установочное положение - любое, кроме положения штоком вниз;

3.18. Тип и материал ответных фланцев (в случае фланцевого или межфланцевого типа соединения) и метизов - приложение цеха-заявителя;

3.19. Показатели надежности:

3.19.1. Полный средний ресурс: не менее 12000 циклов;

3.19.2. Наработка на отказ: не менее 3000 циклов.

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество – _______ шт.

4.2. Сроки поставки задвижек – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Затвор;


6.2. Ответные фланцы и метизы (в случае фланцевого или межфланцевого типа соединения);

6.3. Эксплуатационная документация согласно ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.4. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.3. на закупку кранов шаровых.
1. Назначение
Кран шаровый по ГОСТ 21345 предназначен для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах в качестве запорного устройства.

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда ( рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, воздух, вода, пар, конденсат.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол:

химсостав: KCl: 5 ÷ 9 %;

NaCl: 6 ÷ 12 %;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С;

плотность: 1,1 ÷ 1,2 кг/л;

рН= 6,5 ÷ 7,5;

2.2. Маточный щелок:

химсостав: KCl: 9÷ 13 %;

NaCl: 15÷21%;

др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%;

температура: t= +28 ÷ +80°С;

плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л;

н.о. – до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0;

2.3. Растворяющий щелок:

химсостав: KCl: 6÷ 18 %;

NaCl: 10÷18 %;

др. соли ( до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С;

н.о. + CaSO4 – до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок:

химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0 %;

NaCl: 15,0 ÷ 17,0 %;

др. соли ( МgCl2; СаСl2 и др.) – до 5%;

CaSO4 в жёсткой воде – до 0,02 %;

М.д. CaSO4 в горячем насыщенном щелоке СОФ-4РУ – до 0,1%;

температура: t= +90 ÷ +100°С; 

н.о.  – до 150 мг/л;

рН= 7,0 ÷ 8,0;

2.5. Воздух:        точка росы: -30°С;

2.6. Вода:            рН: 7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

2.7. Пар:              давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа;

температура:  +145 ÷ +172°С;

2.8. Конденсат:  рН: 7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

в «кислом» конденсате содержание Cl( ионов – до 1000мг/л (СОФ 4РУ).

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 10 ÷ 500 по ГОСТ 28338 ( приложение цеха заявителя;

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349;

3.3. Функциональное назначение ( запорный;

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.1. DN 10 ÷ 32 – муфтовое (муфтовые концы по ГОСТ 6527) ( приложение цеха заявителя;

3.4.2. DN 40 ÷ 500 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1) ( приложение цеха заявителя;

3.5. Строительная длина: по ГОСТ 28908 ( приложение цеха заявителя;

3.6. Тип конструкции проточной части корпуса ( полнопроходной;

3.7. Герметичность затвора ( класс «А» по ГОСТ 9544;

3.8. Направление движения рабочей среды ( любое;

3.9. Установочное положение ( любое;

3.10. Тип корпуса ( разъемный по ГОСТ 28343;

3.11. Конструкция шара ( отверстие шара по ГОСТ 28343;

3.12. Конструкция штока ( с защитой от «вырывания» штока в случае замены сальникового уплотнения без снятия давления в системе по ГОСТ 28343;

3.13. Конструкция колец седел  по ГОСТ 28343 и должна предусматривать возможность замены;

3.14. Материал корпуса ( углеродистая сталь, высоколегированная сталь ( приложение цеха заявителя;
3.15. Тип уплотнения штока относительно внешней среды ( сальниковое;

3.16. Тип управления ( ручное, электропривод, пневмопривод ( приложение цеха заявителя;
3.17. Климатическое исполнение ( У2 по ГОСТ 15150;

3.18. Маркировка и отличительная окраска ( по ГОСТ 4666;

3.19. Технико-эксплуатационные характеристики по ГОСТ 27.003 ( назначенный ресурс ( не менее 4500 циклов;
4.2. Сроки поставки – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Кран шаровый;

6.2. Ответные фланцы (для фланцевого присоединения к трубопроводу);

6.3. Паспорт на кран шаровый по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации крана шарового по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.6. Паспорт на привод по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода);

6.7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации привода по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода).

6.8. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Техническое приложение № 4158 от 02.10.2025 к типовому техническому заданию № 6.5. на закупку задвижки шиберной DN 600, PN 10 с эл. приводом (лот № 1).
1. Назначение.
Пункт № 1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации.
Пункт № 2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования.
Пункты №№3.1., 3.14. – 3.16., 3.18. – 3.21. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора






запорно-регулирующая

3.3. Тип ножевой задвижки





стандартная

3.4. Условное давление и условный проход:
PN10 по ГОСТ 26349, DN600 по ГОСТ 28338

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе:


имеются

3.6. Герметичность затвора:

класс А (полная герметизация, отсутствие протока в закрытом положении)

3.7. Корпус задвижки:



3.7.1. Тип








монолитный

3.7.2. Материал

сталь 12Х18Н10Т

3.7.3. Наличие в нижней части корпуса возможности

установки промывочной линии

да

3.8. Запорный (регулирующий) орган


нож




3.8.1. Обработанная и полированная поверхность;

3.8.2. Материал

сталь 12Х18Н10Т

3.9. Тип и материал уплотнения запирающего органа 
EPDM

3.10. Тип и материал сальниковой набивки

материал стойкий к химическому износу

3.11. Присоединение к трубопроводу: фланцевое с ответными фланцами

(присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами уплотнительных

поверхностей по ГОСТ 12815–исполнение 1, присоединительные размеры ответных

фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815

исполнение 1).

3.12. Тип управления
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Напряжение, В






380

3.12.2. Частота, Гц






            50

3.12.3. Степень защиты






IP54

3.12.4. Мощность, не более, кВт
2,2

3.13. Направление подачи среды

двухстороннее

3.17. Строительная длина, не более, мм

150

4. Количество и срок поставки в соответствии с договором.

5. Гарантийные обязательства

Пункт № 5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№ 6.1., 6.3., 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

6.2. Ответные фланцы и крепёж: два ответных фланца PN 10 по ГОСТ 26349

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№ 7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение № 4157 от 02.10.2025 к типовому техническому заданию № 6.6. на закупку затвора дискового чугунного DN 500, PN 10 с эл. приводом (лот № 2).

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№3.1., 3.10., 3.13., 3.15. – 3.17., 3.19. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора:





запорно-регулирующий

3.3. Условный проход и номинальное давление:

3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.3. DN 500 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349

3.4. Корпус затвора.

3.4.1. Тип:

монолитный

3.4.2. Материал:

ковкий чугун

3.5. Диск поворотный.

3.5.1. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.5.2. Тип:

симметричный

3.6. Седловое уплотнение.

3.6.1. Материал:

жаростойкий ЭПДМ

3.6.2. Тип:

съемное

3.7. Шток.

3.7.1. Тип:

сквозной

3.7.2. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов

относительно внешней среды:
самосмазывающиеся прокладки из медного сплава

3.9. Герметичность затвора
класс А (полная герметизация,


отсутствие протока в закрытом


положении)

3.11. Тип присоединения к трубопроводу:
межфланцевое

3.12. Тип управления:
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Характеристики привода:

3.12.1.1. Напряжение, В




380

3.12.1.2. Частота, Гц





50

3.12.1.3. Степень защиты




IP54

3.12.1.4. Мощность, не более, кВт
3

3.14. Строительная длина, не более, мм:
130
3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов
фланцы - DN500 PN10, ст. 3,

метизы - М20*240мм

4. Количество и срок поставки в соответствии с договором.

5. Гарантийные обязательства.

Пункт № 5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№6.1. – 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение № 4159 от 02.10.2025 на закупку затвора дискового чугунного DN600 PN10 с эл. приводом к типовому техническому заданию № 6.6. (лот № 3).

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№3.1., 3.10., 3.13., 3.15. – 3.17., 3.19. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора:





запорно-регулирующий

3.3. Условный проход и номинальное давление:

3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.3. DN600 по ГОСТ 28338, PN10 по ГОСТ 26349

3.4. Корпус затвора.

3.4.1. Тип:

монолитный

3.4.2. Материал:

ковкий чугун

3.5. Диск поворотный.

3.5.1. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.5.2. Тип:

симметричный

3.6. Седловое уплотнение.

3.6.1. Материал:

жаростойкий ЭПДМ

3.6.2. Тип:

съемное

3.7. Шток.

3.7.1. Тип:

сквозной

3.7.2. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов

относительно внешней среды:
самосмазывающиеся прокладки из медного сплава

3.9. Герметичность затвора
класс А (полная герметизация,


отсутствие протока в закрытом


положении)

3.11. Тип присоединения к трубопроводу:
межфланцевое

3.12. Тип управления:
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Характеристики привода:

3.12.1.1. Напряжение, В




380

3.12.1.2. Частота, Гц





50

3.12.1.3. Степень защиты




IP54

3.12.1.4. Мощность, не более, кВт
3

3.14. Строительная длина, не более, мм:
160
3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов
фланцы – DN600 PN10, ст. 3,


метизы - М20*280мм


4. Количество и срок поставки в соответствии с договором.

5. Гарантийные обязательства

Пункт № 5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№6.1. – 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение № 497 от 07.02.2024 к типовому техническому заданию № 6.6. на закупку затвора дискового Ду 600, Ру 10 (лот № 4).

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№3.1., 3.10., 3.13., 3.15. – 3.17., 3.19. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора: запорно-регулирующий

3.3. Условный проход и номинальное давление:

3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.3. DN 600 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349

3.4. Корпус затвора.

3.4.1. Тип: монолитный

3.4.2. Материал: ковкий чугун GGG40

3.5. Диск поворотный.

3.5.1. Материал: ковкий чугун GGG40

3.5.2. Тип: симметричный

3.6. Седловое уплотнение.

3.6.1. Материал: жаростойкий ЭПДМ

3.6.2. Тип: съемное

3.7. Шток.

3.7.1. Тип: несквозной

3.7.2. Материал: сталь нержавеющая

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов

относительно внешней среды:
самосмазывающиеся прокладки из медного сплава

3.9. Герметичность затвора
класс А (полная герметизация, отсутствие протока в закрытом положении)

3.11. Тип присоединения к трубопроводу: межфланцевое

3.12. Тип управления: ручное (рукоятка с фиксатором положения)

3.14. Строительная длина, не более, мм:
160

3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов:
фланцы - DN600 PN10, ст. 3 или аналог, метизы - М24*280мм

4. Количество и срок поставки в соответствии с договором.


5. Гарантийные обязательства

Пункт №5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№6.1. – 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

  Техническое приложение № 331 от 24.01.2025 к типовому техническому заданию № 6.3. на закупку кранов шаровых с V-вырезом (сегментом) н/ж с электроприводом (лот № 5)

                                               2. Условия эксплуатации

1.Рабочая среда: вода, пар, рассол, пульпа, шлам солевой.

                                               3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 200 по ГОСТ 28338.

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2. DN 200 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 33259 тип 1, исполнение В, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 33259 тип 1, исполнение В).

3.3. Функциональное назначение – запорно-регулирующий. 

3.5. Строительная длина: НТД изготовителя

3.14.
 Материал корпуса и шара:

Корпус и шар(сегмент) - нержавеющая сталь ASTM A351CF8M. Седло - 316SS/Stellite HardFacing.

3.16. Тип управления: электропривод с позиционером, ручным дублером и блоком управления.

Характеристика привода:

  Многооборотный прямоходный электропривод AUMA серии SARV для режима регулирования или аналог.

Блок управления с прямоходным модулем должен выполнять функцию открытия/закрытия, иметь редуктор, ручной дублер-маховик, иметь селекторный переключатель местн/выкл/дист., кнопки откр, стоп, закр, светодиоды конечных положений откр./ закр., выключатель авария со светодиодом, установка блока управления непосредственно на привод.

Электропривод должен иметь концевые и моментные выключатели откр/закр, термовыключатель для защиты электродвигателя, нагреватель для привода и двигателя, управляющие сигналы 4-20мА, необходима обратная связь для позиционирования по положению привода 4-20мА. Напряжение питания электродвигателя трехфазный переменный ток Uн=400В, f=50 Гц.  Защита от коррозии корпуса для работы в хим. агрессивной среде, защита корпуса электродвигателя и электропривода от пыли и влаги не менее IP65.                                                     4. Количество и срок поставки.

4.1. Количество DN 200 – 25 шт.

4.2. Сроки поставки – 1 квартал 2027 года.    

Техническое приложение № 5337 от 20.10.2026 к типовому техническому заданию № 6.6.
на закупку затвора ковшового ЗКЦ 1.0-1.8 серии 3.820-64 выпус 3 по объекту «Петриковское РУ. Поверхностный комплекс. Рассолохранилище карта № 2.» согласно спецификации 7Ф5.005-57-25-310-ТР.СО-0.3.0 (лот № 6, к/с 6101).

1. Назначение

 
Затвор ковшовый предназначены для открытия – закрытия и / или регулирования потока среды в трубопроводе.
2. Характеристика рабочей среды

2.1. Рабочая среда – рассол:


- химсостав: KCl: 4 ÷ 9 %; NaCl: 6 ÷ 20 %; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) - до 4%;


- плотность: 1,1 ÷ 1,23 кг/л;


- рН: 6,5 ÷ 7,5;


- температура: t= -15 ÷ +42°С.
3. Технические характеристики

3.1. Функция задвижки – запорная. 

3.2. Тип – затвор щитовой канальный.

3.3. пропускная способность – до 5 м3/с.

3.4. Условное давление и условный проход (номинальный размер): PN 0,05 МПа, номинальный размер – 1000х1800мм.

3.4. Наличие гидравлических ударов в системе - отсутствуют

3.5. Герметичность затвора по ГОСТ 9544 – «В».

3.6. Корпус задвижки:

3.6.1 Тип: сварной;

3.6.2. Материал: нержавеющая сталь AISI 304.

3.6.3. Наличие в нижней части корпуса возможности установки промывочной линии съёмной нижней корзиной (камерой) – не требуется.

3.7. Запорный орган – нож

3.7.1. Материал: нержавеющая сталь AISI 304.

3.8. Тип и материал уплотнения запирающего органа в корпусе задвижки - стойкий к стокам и УФ-излучению EPDM.

3.9. Присоединение к трубопроводу: корпус щитового затвора замоноличивается в боковой ж/б стене подземной камеры. Присоединение к трубопроводу не требуется.

3.10. Привод: ручной удлиненный штурвал + колонка управления (шток из н/ж материала).

3.11. Направление подачи среды: одностороннее.

3.12. Защитный футляр для штока.

3.13. Возможность смазки подшипника штока.

3.14. Наличие индикатора положения ножа.

3.15. Строительная длина – согласно чертежам по серии 3.820-64 выпуск 3.

3.16. Наличие факторов внешних воздействий: вибрация.

3.17. Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150.

3.18. Показатели надежности:

3.18.1. Назначенный срок службы: не менее 10 лет;

3.18.2. Полный средний ресурс: не менее 1200 циклов;

3.18.3. Наработка на отказ: не менее 500 циклов;
3.19. Консервация изделия по ГОСТ 9.014 – 78 со сроком защиты в условиях хранения и транспортировки по ГОСТ 15150 – 69 для 8 группы условий эксплуатации (ОЖЗ) не менее 6 месяцев.
4. Количество и срок поставки

4.1. Количество: 2 шт.

4.2. Срок поставки: 4 квартал 2026 г.

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки:

6.1. Затвор ковшовый с приводом управления и колонкой управления – 2 шт.

6.2. Закладные элементы для замоноличивания в стенку камеры, материал элементов, аналогичный корпусу.

6.3. Техническая документация, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.610 (на каждую единицу в 1 экземпляре):

6.3.1. Паспорт на русском языке;

6.3.2. Инструкция по эксплуатации.

6.4. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010 / 2011 «Безопасность машин и механизмов».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.
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