Обязательные требования
Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, с обязательным предоставлением поставщиком разрешительной документации, а именно:
- сертификат соответствия крюковой подвески требованиям таможенного союза;
- Сертификат соответствия межгосударственному стандарту ГОСТ 34016-2022 «Машины грузоподъемные. Грузозахватные приспособления. Требования безопасности»;
        - Документ (акт, сертификат, свидетельство) подтверждающий факт проведения изготовителем крюковой подвески статических испытаний (испытаний на прочность) нагрузкой, превышающей максимальную грузоподъемность на 25%;
- Сертификат соответствия грузового крюка (материала из которого изготовлен грузовой крюк) требованиям ГОСТ 34680-2020 «Краны грузоподъемные. Крюки кованные и штампованные. Технические требования».
