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«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. начальника управления МТО ОАО «Беларуськалий»

_________________ Г.А. Кущ
«___» ____________ 2026

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на закупку запасных частей для модернизации механизированных крепей на 2027 год
	1. Сведения о заказчике

	Полное наименование и юридический адрес заказчика
	Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Республика Беларусь, Минская обл., 
г. Солигорск, ул. Коржа, 5.

	Контактные лица
	По вопросам закупки: отдел запасных частей управления МТО, тел.: + 375 (174) 29-86-86.
По техническим вопросам: отдел главного механика, тел.: + 375 (174) 29-87-51.
Адрес электронной почты: mto@kali.by.

	Вид процедуры закупки
	Запрос ценовых предложений (двухэтапный)

	2. Сведения о предмете закупки

	№ лота
	Наименование товара или аналог
	Кол-во, шт.

	1
	Комплект запасных частей для модернизации секций крепи с раздвижностью 09/15 для лавы № 4-15в в составе:
	97

	Гидростойка 01.1.3.00.000
	194

	Домкрат передвижки
	97

	Управляющая гидравлика пилотного типа 6-ти функциональная
	87

	Управляющая гидравлика пилотного типа 8-ми функциональная с системой «bank-push»
	10

	2
	Комплект запасных частей для модернизации линейных секций крепи К9 и секций крепи концевого участка К9.04 для лавы № 5-4в в составе:
	125

	Гидростойка К9.02.09.000
	246

	Гидростойка К9.01.09.000
	4

	Домкрат передвижки К3.01.10.000-20
	125

	Домкрат верхняка 01.1.161.00.000
	250

	Управляющая гидравлика 6-ти функциональная
	113

	Управляющая гидравлика 8-ми функциональная
	12

	3
	Комплект запасных частей для модернизации линейных секций крепи К4 для лавы № 8-1 в составе:
	44

	Управляющая гидравлика 8-ми функциональная
	40

	Управляющая гидравлика 10-ти функциональная
	4

	Требуемый срок поставки:
	согласно Техническим заданиям (Приложение № 1)

	Требования к предмету закупки
	согласно Техническим заданиям (Приложение № 1)

	Код ОКРБ 007-2012
	28.12.11.300

	Условие и место поставки:
	Склад Покупателя ОАО «Беларуськалий»
(лот № 1 склад № 39, промышленная площадка 
4 РУ; лот № 2 склад № 18, промышленная площадка 2 РУ; лот № 3 склад № 48 ОАО «Беларуськалий» (промышленная площадка Петриковского РУ, Муляровский с/с, Петриковский р-н, 
Гомельская обл.)

	Условие оплаты:
	Для резидентов ТС ЕАЭС – 100 % оплата по факту поставки продукции в полном объеме на склад Покупателя в течение не менее 45 календарных дней;
для нерезидентов ТС ЕАЭС – 100 % оплата от даты выпуска продукции для внутреннего потребления в течение не менее 45 календарных дней.

	Сроки гарантийного обслуживания:
	Гарантийные срок на товар – Техническим заданиям (Приложение № 1).

	Источник финансирования закупки и ориентировочная стоимость закупки
	Собственные средства ОАО «Беларуськалий».
Ориентировочная стоимость закупки: 106 086 б. в.



3. Требования к участникам процедуры закупки

3.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям настоящей документации.
3.2. Участником не может быть:
- организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре санации;
- организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
представившие недостоверную информацию о себе;
не представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки;

не соответствующие требованиям заказчика к данным участников;
включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли в установленном им порядке.
3.3. К участию в процедуре допускаются претенденты:
не имеющие претензий по поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и / или ненадлежащего исполнения заключенных договоров) и подтвердившие все нижеперечисленные требования:
- финансовую и экономическую состоятельность;
- технические возможности.
3.4. К участникам процедур закупок устанавливаются следующие требования: 
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209-212, 216, 235, 243-243-3, 424-426, 429-432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
-отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209-212, 216, 235, 243-243-3, 424-426, 429-432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
-юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
-физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 
-юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 
-юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. 
Соответствие данным требованиям, подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным руководителем участника. 
3.5 Оценка данных участников осуществляется отдельно от оценки предложений. 
3.6. Закупающая организация (заказчик) может оценивать данные участников на любом этапе после истечения срока представления предложений, а также вправе потребовать от участника, выбранного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подтвердить свои данные. Подтверждение данных должно быть осуществлено участником до заключения договора путем предоставления соответствующих документов или сведений, запрошенных заказчиком. 
3.7. Участник, не соответствующий требованиям, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, отстраняется заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его предложение отклоняется. 
3.8. Участники, подтвердившие свою финансовую и экономическую состоятельность, технические возможности и предоставившие сведения по 
п. 3.2-3.4 и документы в разделе 5, допускаются к оценке ценовых предложений.

4. Условия проведения запроса ценовых предложений

4.1. Запрос ценовых предложений является двухэтапным и включает: 
- подачу участниками технической части ценового предложения к первому этапу запроса ценовых предложений; 
- определение участников, соответствующих требованиям документации по запросу ценовых предложений; 
- подачу участниками коммерческой части ценового предложения ко второму этапу запроса ценовых предложений; 
- проведение переговоров по снижению цены; 
- подведение итогов. 
Участник процедуры закупки имеет право подать предложение на часть объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота). 
4.2. Предложение участника процедуры закупки отклоняется, если: 
участник или его предложение не соответствует требованиям документации о закупке; 
предложение участника содержит экономически невыгодные для закупающей организации условия; 
участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении; участник, представивший предложение, не соответствует требованиям к участникам, в том числе установленным в пункте 3.4 настоящего Приглашения; 
участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;
участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом проведенных процедур снижений, предусмотренных процедурой закупки.
4.3. Участникам направляется уведомление о проведении переговоров о снижении цен поступивших ценовых предложений, содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, которым предложена цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров. 
4.4. Цена предложения определяется участником с указанием условий поставки согласно ИНКОТЕРМС-2020 (для нерезидентов Республики Беларусь и предоставляется в валюте, согласно законодательству, действующему в стране участника. Резиденты Республики Беларусь предоставляют предложение в белорусских рублях). 
4.5. Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего предложения:
- наименьшая цена – 100 %. 
В случае, если в нескольких ценовых предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более ценовым предложениям в результате оценки присвоен порядковый номер (первое место), тогда количество (объем) распределяется пропорционально между всеми участниками, ценовым предложениям которых присвоен порядковый номер 1 (первое место). 
Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены. 
4.6. Возможно признание победителем единственного участника процедуры закупки, в том числе в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. При этом в случае, если единственный участник процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), комиссия (ответственный исполнитель) по закупкам вправе признать такого участника участником-победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). 
4.7 Закупающая организация вправе требовать предоставления участниками процедур закупок экономических расчетов уровня отпускных цен (тарифов), рентабельности, наценки (надбавки). 
4.8. Подписанный закупающей организацией договор направляется выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок до пяти календарных дней. 
Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, но не позднее чем в пятидневный срок со дня направления договора выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю), на условиях его ценового предложения и запроса ценовых предложений. В случае непредставления в указанные сроки закупающей организации подписанного договора выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) признается не подписавшим договор.
4.9. Закупающая организация вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки. 
Отмена процедуры закупки допускается в случаях: 
- отсутствия финансирования; 
- утраты заказчиком необходимости приобретения товаров; 
- возникновения необходимости внесения изменений и (или) в предмет закупки и (или) требованиям к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки. 
Все понесенные расходы, связанные с подготовкой предложений для участия в процедурах закупок, несут участники. 
4.10. Закупающая организация вправе отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них.

5. Порядок подачи технической части ценового предложения 
к первому этапу запроса ценовых предложений

5.1. Техническая часть ценового предложения, содержащая техническое описание и квалификационные документы (за исключением цены), должна быть представлена до 11:00 часов 01.10.2026 с пометкой «Техническая часть ценового предложения на поставку запасных частей для модернизации механизированных крепей» по почте по адресу: 223710, Беларусь, г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО) или по е-mail: mto@kali.by. 
Техническая часть ценового предложения, корреспонденция и документация, должны быть подготовлены и предоставлены на русском языке. При наличии документов на ином языке, участник должен предоставить заверенный перевод. 
Конверт (электронный документ) с технической частью ценового предложения, полученной после истечения даты и времени окончания срока подготовки и подачи предложений, не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его участнику. 
5.2. Техническая часть ценового предложения должна содержать: 
5.2.1. Заявление участника на участие в запросе ценовых предложений, в котором указывается: 
полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона; согласие участника выполнить условия раздела Обязательные условия договора, указанные в данном запросе ценовых предложений.
5.2.2. заявление о выполнении требований, указанных в п. 3.4 документации.
5.2.3. в подтверждение экономического и финансового положения предоставляются следующие документы: 
Заявление участника о том, что он: 
- не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства; не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является; 
- заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеням по состоянию на 01.08.2026 (для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь). 
5.2.4. В подтверждение технических возможностей предоставляются следующие документы: 
-для участника, являющегося производителем копии документов, подтверждающих, что участник является производителем закупаемого товара (сертификаты, ТУ);
- для участника, не являющегося производителем: 
- копия документа (при наличии), подтверждающего, что участник уполномочен на реализацию товаров, в соответствии с договором (соглашением) с производителем, договорами (соглашениями) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель;
- копии документов, выданных производителю, подтверждающих, что предлагаемый для закупки товар производится данным производителем (сертификаты, иное), сведения о производственной базе производителя. 
5.2.5. Для юридических лиц - резидентов Республики Беларусь копию свидетельства о государственной регистрации. 
Для юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь копию выписки из торгового реестра страны происхождения или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения (на русском языке). Выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в процедуре закупки. 
5.2.6. Наименование и количество предлагаемого товара, наименование производителя, технические характеристики в соответствии с Техническими требованиями к силовой и управляющей гидравлике (Приложение № 1). 

6. Порядок подачи коммерческой части ценового предложения 
ко второму этапу запроса ценовых предложений

6.1. Коммерческая часть ценового предложения предоставляется участниками, прошедшими первый этап и допущенными заказчиком ко второму этапу. Дата и время представления коммерческой части ценового предложения сообщается заказчиком письменно всем участникам, прошедшим первый этап.
Коммерческая часть ценового предложения должна быть представлена с пометкой «Коммерческая часть ценового предложения на поставку запасных частей для модернизации механизированных крепей» по почте по адресу: 223710, Беларусь, г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО) или по е-mail: mto@kali.by.
Срок подготовки и предоставления коммерческой части ценовых предложений определяется комиссией по итогам первого этапа.
Коммерческая часть ценового предложения должна быть подготовлена и представлена на русском языке, в одном экземпляре.
6.2. Коммерческая часть ценового предложения должна содержать: 
полное наименование товара, количество, цену предложения (цена определяется участником с указанием условий поставки без учета НДС (по ИНКОТЕРМС-2020), а также с указанием на то, включены ли в цену расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, сертификата происхождения и других обязательных платежей.); 
валюту предложения;
валюту платежа;
условие оплаты; 
условие поставки;
срок поставки;
гарантийные обязательства - в соответствии с Техническими заданиями;
срок действия ценового предложения (не менее 60 дней);
экономические расчёты уровня отпускных цен (тарифов) / уровень плановой рентабельности (наценки, надбавки) на предлагаемый товар.

7. Обязательные условия договора

7.1. Цена на товар - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника. Цена на товар не подлежит изменению в сторону увеличения. 
7.2. Для резидентов Республики Беларусь: цена на товар должна быть сформирована Продавцом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учетной политикой предприятия. Продавец несет ответственность за правильность формирования цены. 
7.3. Условия поставки товара - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника. 
7.4. Срок поставки товара - в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника (количество дней с даты подписания договора обеими сторонами). 
7.5. Датой поставки товара считается дата поставки товара на склад Покупателя. 
7.6. За несвоевременную поставку товара Продавец уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки.
7.7. Оплата за товар в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
Оплата за товар не производится в случае наличия на момент оплаты претензий к Продавцу по качеству, количеству товара. Отсчет срока оплаты в данном случае производится от даты устранения претензии, указанной в двустороннем акте устранения претензий по качеству количеству товара. 
7.8. Покупатель не несет ответственности за непоступление платежа на счет Продавца при перечислении денежных средств по банковским реквизитам, указанным Продавцом в договоре. 
7.9. Положение о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 не применяется. Применяется порядок, установленный договором. 
7.10. При выявлении недостачи товара, товара ненадлежащего качества или несоответствующего условиям договора при приемке, а также в течение гарантийного срока, вызов представителя Продавца осуществляется по электронной почте и является обязательным. Представитель должен прибыть в 3-х* дневный срок после направления уведомления, для составления двухстороннего Акта-рекламации. В случае если представитель Продавца не прибыл к месту осмотра в установленный выше срок, либо представитель Продавца отказался от подписания двухстороннего Акта-рекламации, соответствующий Акт-рекламация составляется, подписывается Покупателем в одностороннем порядке и является основанием для замены, ремонта, допоставки, а также для ведения претензионно-исковой работы. 
7.11. Если иное не оговорено в Акте-рекламации, срок устранения недостатков, замены, ремонта или допоставки недостающего (не соответствующего по качеству) товара устанавливается в 14* (четырнадцать) календарных дней с даты составления Акта-рекламации. При несоблюдении указанного срока Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости товара, несоответствующего условиям договора, за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Продавца от исполнения обязательств по данному договору. 
7.12. Все транспортные и иные расходы, связанные с допоставкой недостающего товара, возвратом или заменой, не соответствующего условиям договора товара, выявленного при приемке на складе Покупателя, а также в течение гарантийного срока несет Продавец. Затраты, понесенные Покупателем, возмещаются Продавцом в течение 30 календарных дней с даты предъявления требования Покупателем. В случае нарушения вышеуказанного срока Продавец выплачивает штраф в размере 5 % от суммы предъявленного счета. 
7.13. Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска. В случае поставки товара с нарушением данного условия, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 100 % стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия. 
7.14. В случае поставки товара, производства иного производителя отличного от указанного в предложении на участие в процедуре закупки, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и (или) взыскать штраф в размере 25 % стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия. 
7.15. За отказ от поставки, не поставку (недопоставку), Покупатель взыскивает с Продавца неустойку в размере 10 % суммы неисполненного договора. 
7.16. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Продавцом своих обязательств по настоящему договору, в том числе при нарушении срока поставки товара более чем на 30 календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
7.17. Продавец обязан оформлять электронный счет-фактуру по НДС, в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь.
7.18. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок является обязательным порядком досудебного урегулирования споров. Стороны дают ответ на претензию в течение 20 календарных дней. Если стороны не могут прийти к соглашению, то все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в экономическом суде Минской области. 
7.19. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
7.20. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам. Продавец обязуется не заключать договоры открытого факторинга. В случае заключения Продавцом договора открытого факторинга, Продавец уплачивает штраф Покупателю в размере 25 % стоимости товара по договору. 
7.21. В случае отсутствия либо неверного заполнения какого-либо из документов, предъявленных Продавцом при поставке, Покупатель имеет право отсчитывать срок оплаты от даты предоставления отсутствующих либо исправления неверно оформленных документов. Датой предоставления недостающих и / или надлежаще оформленных документов является дата регистрации Покупателем от Продавца сопроводительного письма с приложением требуемых документов. 
7.22. В случае отказа от поставки, не поставки (недопоставки), нарушения сроков поставки товара Покупатель имеет право на приобретение такого же либо аналогичного товара у другого Продавца в количестве, необходимом для восполнения не поставленного (недопоставленного), не поставленного в срок товара. Продавец обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Продавца товара, в том числе, разницу в цене между ценой не поставленного (недопоставленного), не поставленного в срок товара и ценой взамен приобретенного товара. Указанные убытки должны быть возмещены Продавцом в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Продавец уплачивает пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.23. Стороны принимают во внимание, что Покупатель имеет систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ISO 9001, систему управления окружающей средой, сертифицированную на соответствие требованиям ISO 14001 и СТБ ISO 14001, систему менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 45001 и своими действиями, направленными на выполнение условий данного договора, не допустят нанесения урона друг другу в указанных сферах деятельности. 
7.24. Все уведомления и сообщения, отправленные Покупателем по электронной почте на Email: - признаются сторонами официальным уведомлением для случаев, предусмотренных договором. Датой уведомления Продавца считается дата отправления электронного уведомления. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне.
* - уточняется при заключении договора.

Документация изложена на 22 страницах (в том числе Технические задания на 11-ти страницах) и имеет идентичное содержание для всех участников.


И.о. начальника отдела запасных частей 
управления МТО	А.А. Юдо

Нач. бюро отдела запасных частей 
управления МТО	В.В. Кучинский




Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку комплектующих частей для модернизации секций крепи с 
раздвижностью 09/15 для лавы №4-15в, рудника 4РУ.

1. Полное наименование.
1.1. Модернизации подлежат секции крепи с раздвижностью 09/15 для лавы №4-15в.
	1.2. Высота крепи в сложенном состоянии, мм
	       900

	       Высота в раздвинутом состоянии, мм
	        1500

	       Рабочий диапазон, м
	             1,0-1,45



2. Назначение и область применения. 
2.1. Модернизированные секции крепи будут эксплуатироваться в составе механизированного комплекса, который представляет собой совокупность машин и механизмов, объединенных общей технологической схемой, и предназначен для эксплуатации в лавах со столбовой системой разработки калийного пласта длинным очистным забоем.

3. Горно-геологические условия применения
3.1. Длина лавы, м									291;
3.2. Вынимаемая мощность пласта, м:     			                               1,45                                                         
3.3. Угол подъема пласта по ходу движения лавы, градус			1˚÷3˚;
3.4. Угол пласта по забою, градус							1˚÷3˚;
3.5. Лава оконтурена конвейерным штреком слева по ходу продвижения лавы и транспортным штреком справа по ходу продвижения лавы, в столбе лавы пройден вентиляционный штрек. Выработки имеют следующие размеры:
3.5.1. конвейерный штрек:
	- высота, м										 3,15;
	- ширина, м										 4,0;
3.5.2. вентиляционный штрек:
	- высота, м										 3,0;
	- ширина, м										 3,0;
3.5.3. вспомогательный штрек:
	- высота, м										 3,0;
	- ширина, м					 					 3,0.
3.5.4. транспортный штрек:
	- высота, м										 3,0;
	- ширина, м					 					 3,0.

4. Состав оборудования, входящего в комплекс.
В состав механизированного комплекса входит следующее оборудование:
1. 
2. 
4.1. Очистной комбайн типа SL 300N/480 №1 с шириной захвата – 850 мм, 
           шт.	- 1;
4.2.     Очистной комбайн типа SL 300N/480 №2 с шириной захвата – 850 мм,    
           шт.	- 1;
4.3. Конвейер забойный СПЗ-2-228 с шириной става 732мм, шт.          - 1;
4.4. Конвейер штрековый СПШ-1-228 с шириной става 732мм, шт.	- 1;
4.4.    Линейная механизированная крепь Фазос с раздвижностью 09/15, шт.- 97; 4.5     Линейная механизированная крепь К9 с раздвижностью 08/15, шт       - 45;
4.6.    Крепь сопряжения (конв. штрек) с раздвижностью 19/34, шт.		- 1;  
4.7.    Крепь сопряжения (вент. штрек) с раздвижностью 14,7/22,7, шт.           – 1; 
4.8.    Крепь концевая с раздвижностью 09/15, шт.                                              – 2.
4.7. Электрооборудование.

5. Технические требования к крепи механизированной, двухстоечной, с
раздвижностью 09/15.
	Тип
	поддерживающе-оградительный

	 Высота крепи в сложенном состоянии, мм
	900

	 Высота в раздвинутом состоянии, мм
	1550

	 Рабочий диапазон, м
	1,0-1,45

	 Количество стоек в секции
	2

	 Шаг установки крепи, м
	2,0


	 Давление питания

	25 МПа


	 Предварительное сопротивление стойки
	785 кН

	 Рабочее сопротивление стойки
	1665 кН

	 Длина собранной стойки, мм
	1025

	 Длина раздвинутой стойки, мм
	1570

	 Диаметр поршня гидростойки, мм
	190



6. Цель проведение модернизации.

6.1. Полная замена силовой и управляющей гидравлики на секциях крепи Фазос 09/15 комплекса лавы №4-15в. Замена домкратов передвижки с измененной конструкцией. Установка (адаптирование) гидростоек с раздвижностью 09/15,5 в существующие крепи Фазос 09/15 в связи с изменением горнотехнических условий. Подготовка эксплуатации комплекса лавы №4-15в в условиях 23 ю А ВС, а также эксплуатация комплекса на следующем столбе в условиях 25 ю А ВС горизонта – 670м. рудника 4РУ. 

 



7. Комплект поставки деталей и узлов,
необходимых для модернизации секции крепи.

7.1. Гидростойка с раздвижностью 09/15,5 шт., согласно эскиза 1         – 194;       7.2. Домкрат передвижки шт.,                                                                      - 97;  
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Диаметр поршня – 120 мм.
Диаметр штока – 80 мм.
Ход рабочий – 850 мм.
Подводящие отверстия – Ду12.
                                                                          
7.3. Управляющая гидравлика пилотного типа обеспечивающая дифференциальное подключение гидродомкратов системы передвижки, кроме секций крепи для концевого участка лавы:
6-ти функциональная, к-т                                                                             -  87;
8-ми функциональная, к-т                                                                             - 10;
Система «bank-push», шт.                                                                             – 10.
			                          
8. Документация, поставляемая с оборудованием.
9. 
8.1. Дополнение к руководству по эксплуатации – 3 шт. + 1 шт. электронная версия на жестком накопителе.
8.2. Каталог запасных частей, на все поставленные узлы и детали.
8.3. Чертежи комплектующих узлов.

9. Срок поставки.
9.1. Срок поставки – 3 квартал (август) 2027 года.

10. Гарантийные обязательства.
Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку комплекта запасных частей для модернизации линейных секций крепи К9 (инв.№ 263451-263543, 263550-263579) и секций крепи концевого участка К9.04 (инв.№ 263544-263545) лавы №5-4в Краснослободского рудника 2РУ.

1. Назначение и условия применения.        

     1. Очистной механизированный комплекс лавы №5-4в будет смонтирован на 8-ом восточном выемочном столбе гор. -450м.
• Лава №5-4в будет иметь 3 штрека:
- конвейерный штрек лавы будет справа по ходу движения забоя лавы: ширина - 4,0 м, высота - 3.0 м;
- вспомогательный штрек лавы будет слева по ходу движения забоя лавы: ширина - 3.0 м, высота - 3.0 м;
- вентиляционный штрек (в поле лавы): ширина - 3.0 м, высота - 3.0 м.
• Все штрека будут пройдены по почве вынимаемого столба лавы.
• Длина лавы с вентиляционным штреком составит - 253 м.
• Вынимаемая мощность продуктивного слоя - 1,05м.
• Угол залегания продуктивного слоя по простиранию - до 3 град. 
• Способ отработки выемочного столба – валовый.
Состав и тип оборудования механизированного комплекса:
• Комбайн SL-300NE                                                                                     - 2 шт.;
• Забойный конвейер СПЗ-1-228 (Р=3х200 кВт)                                        - 1 шт.;
• Забойная механизированная крепь К9                                                  - 123 шт.;
• Забойная механизированная крепь К9.04                                                 - 2 шт.;
• Крепь сопряжения на КШЛ (КС-19/34)                                                    - 2 шт.;
• Штрековый конвейер СПШ-1-228                                                            - 1 шт.;
• Ленточный конвейер КЛТ-1000                                                                - 1 шт.;
• Гидропередвижчик УПШ-1700-01                                                            - 1 шт.

2. Цель модернизации. 
   
      	Целью модернизации является замена существующих комплектов силовой и управляющей гидравлики на новую с улучшенными характеристиками, адаптированных под работу в новых горно-геологических и горно-технических условиях 8-ого восточного выемочного столба гор. -450м.
2.1. Замена гидростоек типа К9.01.09.000 и К9.02.09.000 на новые модернизированные, с применением усиленной конструкции грундбукс и уплотнительных элементов. 
2.2. Замена домкратов передвижки типа К3.01.10.000-11(-21) на новые модернизированные, с применением усиленной конструкции грундбукс и уплотнительных элементов (вариант исполнения – прямого действия).
2.3. Замена домкратов верхняка типа 01.1.161.00.000 на новые модернизированные, с применением усиленной конструкции грундбукс и уплотнительных элементов.
2.4. Замена комплектов управляющей гидравлики на новые модернизированные, с применением клапанного блока управления домкрата передвижки с интегрированной системой дифференциального управления.                                                      

3. Перечень закупаемых комплектующих частей
• Гидростойка типа К9.02.09.000                                                             - 246 шт.;
• Гидростойка типа К9.01.09.000                                                             - 4 шт.;           
• Домкрат передвижки типа К3.01.10.000-20 (прямого действия)       - 125 шт.;           
• Домкрат верхняка типа 01.1.161.00.000                                                - 250 шт.; 
• Комплект управляющей гидравлики 
(с 6-ти функциональным исполнением) 	   			                - 113 шт.;
• Комплект управляющей гидравлики 
(с 8-ми функциональным исполнением) 					      - 12 шт.                                             

4. Дополнительные требования.
4.1. Гидродомкраты передвижки и гидростойки должны быть с условным проходным отверстием Dу=12.
4.2. Гидрораспределители должны иметь функцию фиксации положения управляющего сигнала.
4.3. Нанесение обозначений функциональных назначений распределителей блока управления должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить визуальную идентификацию в период всего срока эксплуатации.
4.4. Трубки линии напорной магистрали элементов силовой гидравлики должны быть защищены предохранительными ограждениями во избежания их повреждения посредством механического воздействия.
4.5. Видимая часть штоков элементов силовой гидравлики должны быть защищены от воздействия пыли и штыба.
4.6. Расположение элементов управляющей гидравлики на секции крепи согласовывается с заказчиком на этапе заключения договора.
4.7. Фиксация РВД в гидросистеме крепи должна осуществляться с помощью соединений типа «Штеко».
4.8. Схема гидравлических соединений должна быть разработана таким образом, чтобы предотвратить вероятность повреждения элементов управляющей гидравлики в процессе эксплуатации.
4.9. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, предоставившие графическую часть, содержащую общие виды изделий с указанием габаритных и присоединительных размеров.  

5. Документация, поставляемая с товаром
Совместно с товаром Поставщик обязан предоставить техническую документацию, необходимую для ввода модернизированных секций крепи в эксплуатацию, а именно:
- дополнение к руководству по эксплуатации - 3 комплекта; 
- каталог запасных частей на все элементы комплекта поставки модернизации   с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера;
- паспорт на каждое изделие – 1шт.; 
- чертежи комплектующих элементов.
Весь текстовый материал и основные подписи на чертежах, табличках (бирках) и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Гарантийные обязательства
Поставщик несет гарантийные обязательства – 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию. 

7. Срок поставки
	Срок поставки закупаемых комплектующих частей - февраль 2027г – 125 комплектов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку аппаратуры системы управления линейной механизированной крепью К4 в лаве № 8-1 (модернизация) рудника Петриковского РУ

1. Назначение и требуемые технические характеристики закупаемых элементов аппаратуры управляющей гидравлики механизированного комплекса.
1.1. Закупаемое оборудование должно эксплуатироваться в составе линейной механизированной крепи К4 действующей лавы № 8-1.
1.2. Закупаемое оборудование (комплектно) предназначено для  управления механизированной крепью К4, улучшения её технических характеристик,  надёжной защиты силовой гидроаппаратуры, рукавов сливной и напорной магистралей линейных секций механизированной крепи  лавы при возникновении избыточных гидравлических перегрузок в системе в результате обрушения пород кровли с концентрированным ударом по концевой части завальных ограждений крепи.
1.3. Один закупаемый комплект должен состоять из элементов системы управления крепью согласно таблиц 1, 2:
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	 К4 (8-ми функциональная система управления)

	1
	Блок управления БР-4П (Ду10/12/12/12)
	1

	2
	Блок питания БП-3
	1

	3
	Гидрозамок БЗП-1 (48 МПа)
	2

	4
	Гидрозамок БЗП-1 (35 МПа)
	2

	5
	Бок клапанный сдвоенный БКС (30/48 МПа)
	1

	6
	Клапан обратный
	1

	7
	Клапан отсекающий
	1

	8
	Тройник гнездовой Ду 12
	8

	9
	Соединение штепсельное Ду12
	11

	10
	Соединение штепсельное Ду10
	1

	11
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду10
	6

	12
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду12
	9

	13
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду 20
	1

	14
	Соединение штепсельно-гнездовое Ду13/10
	2

	15
	Заглушка Ду 10
	2

	16
	РВД 10-33-400-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	17
	РВД 10-33-4200-Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	18
	РВД 12-35-600-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	19
	РВД 12-35-1000-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	3

	20
	РВД 12-35-1300-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	21
	РВД 12-35-1700-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	22
	РВД 12-35-3200-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	3

	23
	РВД 12-35-3400-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	24
	РВД 12-35-4300-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	25
	РВД 10-50-800-Р71 Р71-5 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	26
	РВД 20-21-1700-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	27
	РВД 25-38-2800-Р71 Р71-4 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	28
	РВД 32-12-2800-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	29
	РВД 10-44-1000-Р71 Р71-4 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	30
	РВД 10-33-1000-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	31
	Пружина защитная 01.1.45.08.00.003-01
	1

	32
	Скоба 8К ОСТ12.44.016-84
	26

	33
	Скоба 12К ОСТ12.44.016-84
	63

	34
	Скоба 20К ОСТ12.44.016-84
	3

	35
	Скоба 25К ОСТ12.44.016-84
	2

	36
	Скоба 32К ОСТ12.44.016-84
	2

	37
	Болт М8-8g*25.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	38
	Болт М10-8g*65.58.019 ГОСТ 7798-70
	7

	39
	Болт М10-8g*20.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	40
	Болт М10-8g*90.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	41
	Гайка М8-7H.5.019 ГОСТ5915-70
	2

	42
	Гайка М10-7H.5.019 ГОСТ5915-70
	7

	43
	Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70
	11

	44
	Блок табличек
	1

	45
	Клапан предохранительный Ду 12 c рабочим расходом не
	

	
	менее 300 л/мин, настроен на давление срабатывания
	

	
	свыше 35МПа (в комплекте с присоединением)
	1

	46
	Клапан предохранительный Ду 10 c рабочим расходом не
	

	
	менее 125 л/мин, настроен на давление срабатывания
	

	
	свыше 44 МПа (в комплекте с присоединением)
	2


Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	К4 (10-ти функциональная система управления)

	1
	Блок управления БР-5П (Ду12/12/12/12/12)
	1

	2
	Блок питания БП-3
	1

	3
	Гидрозамок БЗП-1 (48 МПа)
	2

	4
	Гидрозамок БЗП-1 (35 МПа)
	2

	5
	Бок клапанный сдвоенный БКС (30/48 МПа)
	1

	6
	Клапан обратный
	1

	7
	Клапан отсекающий
	1

	8
	Тройник гнездовой Ду 12
	8

	9
	Соединение штепсельное Ду12
	13

	10
	Соединение штепсельное Ду10
	1

	11
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду10
	6

	12
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду12
	10

	13
	Угольник штепсельно-гнездовой Ду 20
	1

	14
	Соединение штепсельно-гнездовое Ду13/10
	4

	15
	Заглушка Ду 10
	2

	16
	РВД 10-33-400-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	17
	РВД 10-33-4200-Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	18
	РВД 12-35-600-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	19
	РВД 12-35-1000-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	3

	20
	РВД 12-35-1300-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	21
	РВД 12-35-1700-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	22
	РВД 12-35-3200-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	23
	РВД 12-35-3400-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	24
	РВД 12-35-4200-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	3

	25
	РВД 10-50-800-Р71 Р71-5 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	2

	26
	РВД 20-21-1700-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	27
	РВД 25-38-2800-Р71 Р71-4 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	28
	РВД 32-12-2800-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	29
	РВД 10-44-1000-Р71 Р71-4 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	30
	РВД 10-33-1000-Р71 Р71-3 (ТУ РБ 06086592.007-99)
	1

	31
	Пружина защитная 01.1.45.08.00.003-01
	1

	32
	Скоба 8К ОСТ12.44.016-84
	26

	33
	Скоба 12К ОСТ12.44.016-84
	73

	34
	Скоба 20К ОСТ12.44.016-84
	3

	35
	Скоба 25К ОСТ12.44.016-84
	2

	36
	Скоба 32К ОСТ12.44.016-84
	2

	37
	Болт М8-8g*25.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	38
	Болт М10-8g*65.58.019 ГОСТ 7798-70
	7

	39
	Болт М10-8g*20.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	40
	Болт М10-8g*90.58.019 ГОСТ 7798-70
	2

	41
	Гайка М8-7H.5.019 ГОСТ5915-70
	2

	42
	Гайка М10-7H.5.019 ГОСТ5915-70
	7

	43
	Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70
	11

	44
	Блок табличек
	1

	45
	Клапан предохранительный Ду 12 c рабочим расходом не
	

	
	менее 300 л/мин, настроен на давление срабатывания
	

	
	свыше 35МПа (в комплекте с присоединением)
	1

	46
	Клапан предохранительный Ду 10 c рабочим расходом не
	

	
	менее 125 л/мин, настроен на давление срабатывания
	

	
	свыше 44 МПа (в комплекте с присоединением)
	2


Конструкция предохранительного клапана предохранительного Ду 12 (позиция 45) c рабочим расходом не менее 300 л/мин (настроен на давление срабатывания 
свыше 35МПа)  и клапана предохранительного Ду 10 (позиция 46) c рабочим расходом не менее 125 л/мин (настроен на давление срабатывания  свыше 44 МПа) должна иметь исполнение, обеспечивающее при его открытии под воздействием горного давления слив рабочей жидкости наружу гидросистемы управления механизированной крепью.
2. Поставщик в своем техническом предложении обязан представить разрезы всех поставляемых клапанов с обозначением на них всех сборочных деталей, записью всех быстроизнашиваемых деталей изделий и сроков регламента ТО (при конструктивной необходимости).
3. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:
оно не отвечает требованиям технического задания;
 	не содержит ответы на требования всех пунктов, указанных в техническом задании.

4. Документация, входящая в состав технического предложения.
       4.1. Техническое предложение, состоящее из текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания; графического материала, содержащего в себе основные сечения изделий, а также, при необходимости, виды отдельных его элементов.

5. Документация, поставляемая с оборудованием.
	5.1. Чертежи комплектующих узлов, монтажная и гидравлическая схемы подключения комплекта. 
        5.2. Дополнение к руководству по эксплуатации К4.00.00.000РЭ.
	5.3. Весь текстовый материал и надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке. 

6. Гарантийные обязательства.
        6.1. Поставщик несет гарантийные обязательства на поставленные изделия – 24 месяца со дня подписания акта о проведении модернизации.

7. Комплект поставки и срок поставки
       7.1. Комплектность поставки:
система управления К4 (8-ми функциональная система управления) – 40 комплектов;
система управления К4 (10-ти функциональная система управления) – 4 комплекта.
       7.2. ЗИП (комплект быстроизнашиваемых деталей в период гарантийной эксплуатации).
       7.3. Руководство по эксплуатации.  
       7.4. Срок поставки – декабрь 2027 года.
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