УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

А.Б.Петровский

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 435

# на закупку дефибриллятора-монитора

# ДКИ-Н-10М «Аксион-БЕЛ» или аналог

1. Назначение: аппарат для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары многоразовых или одноразовых гибких электродов трансторакально.

Позволяет проводить наружную, чреспищеводную и эндокардиальную электрокардиостимуляцию.

1. Комплектация и количество:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Описание |
| 1. | Дефибриллятор-монитор (или аналог)  Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион», фото 2 | 1 | Комплектация и функциональность:  **Аппарат состоит из** блока дефибрилляции с электродами для внешней дефибрилляции детей и взрослых со сменной аккумуляторной батареей, сетевым блоком питания, зарядным устройством батареи; из блока монитора с каналами ЭКГ, SPO2, АД, ЭКС с регистратором и цветным ЖК-дисплеем размером 152х91 мм, разрешение дисплея при этом 320×240.  \* Режим управления-ручной / автоматический / полуавтоматический  \*Дефибрилляция-асинхронная / синхронная  \*Тип импульса- бифазный  \*Электроды-взрослые / детские  \*Категория по весу - до 6 кг  \*Наличие встроенного термопринтера  \*Голосовые подсказки  \*Сигналы тревоги  \*НИАД  \*ЭКГ  \*ЭКС  \*SPО2  \*Время набора энергии до 360 Дж10 сек  \*Время набора энергии до 200 Дж 6 сек  \*Дисплей -ЖК, 152х91 мм (разрешение 320×240)  \*Размеры 345×230×345 мм  \* Вес прибора не более 6 кг  \*Ресурс работы-5 лет |

3.Общие требования:

3.1. Гарантийные обязательства-не менее 24 месяцев;

3.2. Наличие ремонтных и обслуживающих компаний на территории РБ;

3.3. Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке;

3.4. Сертификат соответствия РБ.

4. Требования к поставщику:

4.1. Оборудование должно поставляться заказчику полностью собранным, отлаженным и в упакованном виде.

4.2. Способ консервации должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

5.Требования к конкурсному предложению:

5.1. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

* оно не отвечает требованиям технического задания;
* не содержит информации на все характеристики и описание, изложенные в техническом задании;
* участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

6.Срок поставки 2 квартал 2025 года.

Начальник санатория Н.В.Петровская

256710