ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

дисков для дискового фильтра DF3-8.

Описание:

Диск является фильтрующим элементом дискового фильтра DF3-8. Канавки определенной глубины. Диски плотно прижаты друг к другу между собой и образуют цилиндр с тонкими отверстиями, через которые и фильтруется вода. Размер канавок определяет тонкость фильтрации.

Основные параметры дискового фильтра DF3-8

- Рабочее давление: 0,2-0.8 МПа

- Давление обратной промывки: 0,15-0,6 МПа

- Рабочая температура: <50 °С

- рH: 4-13

◦ Диски: материал - полипропилен

Размеры (диаметр наружный/внутренний) 130 мм х 102 мм

Требуемое количество для закупки: 24комплекта по сто штук (2 400шт.)

Внешний вид (фото):





 