Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мебели для кабинетов

1. Назначение:

* для оформления интерьера кабинетов.

2. Общие требования:

* мебель должна быть выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья.

3.Комплектация и количество:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер,  мм | Кол-во,  шт | Описание |
| 1. **Набор мебели для кабинета заместителя директора** | | | | |
| 1.1 | Стол двухтумбовый | 2100\*2100\*780 | 1 | Материал изготовления:  столешница стола 3-х слойная типа «сэндвич» радиусная толщиной 66мм толщиной. Материал пленочный МДФ + ДСП 28мм. Фасады встроенных тумб МДФ 19мм, крышки тумб МДФ 19мм, в тумбах направляющие полного выдвижения с доводчиком. Полки тумбы съемные. В столешнице стола по центру встроенная вставки из светлого МДФ радиусной формы. Лицевой экран стола закрыт до пола и оснащен МДФ колоннами с фрезеровкой.  Цвет: Береза/Дуб шамони . |
| 1.2 | Стол приставной | 1274/1200\*1196\*780 | 1 | Столешница стола 3-х слойная типа «сэндвич» толщиной 66мм толщиной. Материал пленочный МДФ + ДСП 28мм.В столешнице стола по центру встроенная вставки из светлого МДФ радиусной формы. Стол установлен на тумбу с МДФ накладками. Стол имеет радиусную форму и стыкуется с основным рабочим столом пластинами с полимерным покрытием SiSo  Цвет: Береза/Дуб шамони. |
| 1.3 | Стол для переговоров | 3600\*1200\*780 | 1 | Материал изготовления:  столешница стола 3-х слойная типа «сэндвич» толщиной 66мм толщиной. Материал пленочный МДФ + ДСП 28мм.В столешнице стола по центру встроенная вставки из светлого МДФ радиусной формы. Стол установлен на 2 тумбы с МДФ накладками. Стол имеет радиусную форму  Цвет: Береза/Дуб шамони. |
| 1.4 | Тумба, комбинированная под ТВ | 2141\*420\*893 | 1 | Материал изготовления:  каркас тумбы двухслойный. К ДСП каркасу примыкают баковые декоративные порталы МДФ 19мм. Задняя стека ДСП 18мм. Фасады стекло графит 6мм обрамленное в МДФ панели.  Цвет: Береза/Дуб шамони. |
| 1.5 | Шкаф для вешалок | 801\*420\*2000 | 1 | Материал изготовления:  каркас тумбы двухслойный. К ДСП каркасу примыкают баковые и верхний декоративные порталы МДФ 19мм. Задняя стека ДСП 18мм. Отделения под вешалки + отделение с полками. Шкаф установлен на утопленный цоколь обрамленный МДФ накладками.  Цвет: Береза/Дуб шамони. |
| **2. Набор мебели для кабинета руководителя** | | | | |
| 2.1 | Стол с опорой на тумбу | 1800\*900\*753 | 1 | Столешница и опоры стола ДСП 38мм **(цельное) не срощенное**! Облицована 3D кромкой ABS 2мм. Царга имеет сложную фрезеровку и частично устанавливается на боковую опорную тумбу.  Цвет: Дуб светлый/Базальт |
| 2.2 | Тумба опорная | 1602\*603\*652 | 1 | Крышка тумбы ДСП 22мм. Два раздвижных фасада. Система раздвижения «Хеттих» Внутри 2 отделения с вертикальной перегородкой. Тумба оснащена выводами под провода в верхней и задней стенках с заглушками «Мирида»  Цвет: Дуб светлый/Базальт |
| 2.3. | Тумба мобильная | 406\*501\*599 | 1 | Материал ЛДСП 16-18мм. Металлические направляющие. Замок в верхний ящик. Ручки 128мм посадка, хром.  Цвет: Дуб светлый/Базальт |
| 2.4. | Шкаф комбинированный | 1552\*374\*1936 | 1 | Каркас шкафа двухслойный. Основной каркас ДСП 16-18мм. Задняя стенка ДСП 16-18мм. Боковые порталы и крышка Шкафа 38мм. **(ДСП цельное, не срощенное).** 1 отделения под вешалки с полкой под головные уборы, второе отделения комбинированное: сверху Фасады стекло 5мм, снизу ДСП фасады. Замки в ДСП фасады. Крепление полок эксцентрик крытого монтажа.  Цвет: Дуб светлый/Базальт |
| 2.5. | Шкаф-тумба | 740\*374\*812 | 1 | каркас ДСП 16-18мм. Задняя стенка ДСП 16-18мм. Верхняя крышка ДСП 38мм. (ДСП цельное, не срощенное). Замок в двери. 1 горизонтальная полка внутри. Крепление полок эксцентрик крытого монтажа.  Цвет: Дуб светлый/Базальт |
| 2.6. | Полки настенные | 1000\*250\*36 | 2 | ДСП 36мм. Крепление к стене скрытое (Титаны, анкера)  Цвет: Дуб светлый/базальт |
| **3. Набор мебели для приемной** | | | | |
| 3.1 | Стойка рецепции угловая | 1911\*1911\*1200 | 1 | ДСП 22мм. Радиусный элемент 900х900мм. Лицевой экран радиусного элемента перфорированный металл серого цвета. Рабочие столы ДСП 22мм, Глубина столов 600мм.  Цвет: Дуб шамони светлый |
| 3.2 | Тумба мобильная | 436\*465\*613 | 1 | ДСП верхняя крышки и нижний полик 22мм. Металлические направляющие. 3 выдвижных ящика. Колесные опоры усиленные.  Цвет: Дуб шамони светлый |
| 3.3. | Шкаф для вешалок | 806\*436\*2222 | 1 | ДСП верхняя крышки и нижний полик 22 мм. Вертикальная перегородка изнцутри. Полка под головные уборы. 3 горизонтальные полки + кронштейн для вешалок. Задняя стенка ДВП  Цвет: Дуб шамони светлый |
| 3.4. | Шкаф для документов комбинированный | 806\*436\*2222 | 1 | ДСП верхняя крышки и нижний полик 22мм. Задняя стенка ДВП. 4 отделения открыты, 2 отделения глухие фасады.  Цвет: Дуб шамони светлый |
| 3.5. | Шкаф для документов комбинированный | 806\*436\*1138 | 1 | ДСП верхняя крышки и нижний полик 22мм. Задняя стенка ДВП. 1 отделение открыто, 2 отделения глухие фасады.  Цвет: Дуб шамони светлый |
| **4. Набор мебели для комнаты отдыха** | | | | |
| 4.1. | Стол журнальный | 600\*600\*550 | 1 | Столешница ДСП 22мм. Полка для журналов. Опоры хромированные, либо алюминий.  Цвет: серый |
| 4.2. | Кухонный гарнитур | **1600\*2100\*600** | 1 | Конструкция: линейная;  Материал каркаса и фасадов: ЛДСП;  Задняя и боковые стенки: ЛДСП;  Материал столешницы: постформинг 38 мм износостойкий c врезной мойкой из искусственного камня (в комплекте);  Сушка для посуды в комплекте;  Отделка низа: цоколь  Цвет: серо-белый  Расположение шкафчиков согласовать с Заказчиком. |

4. Срок службы: не менее 10 лет.

5. Гарантийный срок не менее 24 месяцев.

6 Поставщик обязан предоставить сертификаты, акты, протоколы испытаний, декларации соответствия, подтверждающие качество материала, фурнитуры и комплектующих.

7. Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371–93 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР-ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», для мягкой мебели необходим сертификат по пожарной безопасности.

8. Поставщик обязан доставить мебель, произвести ее выгрузку, поднять на этаж, произвести ее сборку и установку, произвести регулировку мебели на месте окончательной установки.

9. Опыт работы производителя в сфере изготовления мебели не менее 10 лет.

10. Срок поставки – июль 2025 года.

Бегун И.И.

80-09