|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер  ОАО «Беларуськалий»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Петровский  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку в 2025 году звуковой колонки типа Turbosound TBV123-AN или аналога для БО – ДОЛ «Дубрава»

1. Назначение и область применения.
   1. Для использования в составе линейного массива. Для проведения мероприятий, требующих максимально качественное звукоусиление.

2. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм (±15%)  - ширина  - глубина  - высота | 600  400  345 |
| Усиление акустической системы | Активная, 2-х полосная |
| Мощность, Вт, не менее | 1100 |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 125 |
| Частотный диапазон | 65 Гц – 20 кГц |
| Угол раскрытия | 1000 х 150 |
| Динамики акустической системы  ВЧ динамик  НЧ динамик | 2 х 1ʺ  1 х 12ʺ |
| Класс усилителя | D |
| Обработка сигнала DSP | Да |
| Комбинированный вход XLR-Jack 1/4ʺ | Да |
| Порт USB Type B | Да |
| Выход Link с разъемом XLR | Да |
| Разъемы RJ45, In, Thru | Да |
| Вход и выход питания с коннекторами PowerCON | Да |
| Защита от коротких замыканий и перегрева | Да |
| Встроенная система крепления | Да |
| Цвет | Черный |

3. Дополнительные требования

3.1 Под поставляемое количество звуковых колонок предусмотреть транспортировочный кейс на колёсах.

3.2 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

4.2 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, пуску, регулированию, ремонту, охране труда, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;

5.2 Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера;

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, даты выпуска, даты первичной поверки.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки и сроки

6.1 Звуковая колонка – 12 шт.

6.2 Сроки поставки – 2 квартал 2025 г.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Продавец несет гарантийные обязательства не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению

8.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования

8.2 Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Начальник базы отдыха – детского

оздоровительного лагеря «Дубрава» Е.С.Седун

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя генерального директора

по социальным вопросам – начальника

управления социального развития и ЖКХ Ю.А.Чакур

И.о. начальника ЖКХ

ОАО «Беларуськалий» А.М.Коледа